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Jak korzystać z tego wzoru
Ten plik jest formularzem dokumentacji technicznej opakowania — dokumentu wymaganego przez art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR) i sporządzanego według procedury z załącznika VII (Moduł A — wewnętrzna kontrola produkcji). Obowiązuje od 12 sierpnia 2026 r.
Ten sam formularz wypełnisz szybciej online — generator prowadzi przez pola i liczy bilanse za Ciebie: justimprove.eu/ppwr/generator-dokumentow
Dokumentacja techniczna to nie to samo co deklaracja zgodności UE. Deklaracja (załącznik VIII) jest jednostronicowym oświadczeniem, które podpisujesz. Dokumentacja techniczna to teczka, na której to oświadczenie się opiera — i to ona jest przedmiotem kontroli. Deklarację wystawia się na podstawie tej teczki, przechowuje razem z nią i okazuje organowi w ciągu 10 dni od uzasadnionego żądania.
	Trzy zasady, które decydują o tym, ile plików potrzebujesz
1. Jeden plik = jedna jednostka opakowaniowa, nie jeden materiał. Karton wysyłkowy razem z taśmą, etykietą, wkładką i wypełniaczem to jedna jednostka — jeden plik, z tabelą komponentów w środku. Komisja Europejska potwierdza to wprost: ocenę zgodności i deklarację sporządza się „for the entire packaging unit… including all integrated and separate components” (FAQ KE, rozdz. XV pyt. 5).
2. Osobne pliki dla zupełnie innych formatów. Paleta, folia stretch, taśma spinająca i skrzynka zwrotna to odrębne formaty opakowaniowe — każdy wymaga własnej oceny i własnej deklaracji (FAQ KE, rozdz. XV pyt. 12). Nie wciągaj palety do pliku kartonu.
3. Ten sam karton w wielu rozmiarach — jedna dokumentacja wystarczy, o ile różnica rozmiaru nie wpływa na spełnienie żadnego z wymogów art. 5–12 (FAQ KE, rozdz. XV pyt. 11). Wpisz wtedy w sekcji 1 wszystkie objęte indeksy i wymiary. Od 2030 r., gdy wejdzie ocena minimalizacji zależna od pakowanego produktu, granulację trzeba będzie zawęzić.



Pola i oznaczenia
	Oznaczenie
	Znaczenie

	jasnofioletowe pole
	Do uzupełnienia. Nie usuwaj pola, którego nie umiesz wypełnić — wpisz „brak danych” i przejdź do sekcji 9, gdzie planujesz uzupełnienie. Puste pole bez adnotacji to jedyny wariant wprost niezgodny z rozporządzeniem.

	kursywa szara
	Podpowiedź — usuń po wypełnieniu.

	[ nawiasy ]
	Miejsce na dane. Zastąp treścią.

	n/d
	Nie dotyczy. Wpisuj świadomie i z jednozdaniowym uzasadnieniem — sam skrót bez powodu wygląda przy kontroli jak przeoczenie.



Wzór zawiera wszystkie elementy wyliczone w załączniku VII pkt 2 lit. a)–f). Rozporządzenie poprzedza tę listę zwrotem „w stosownych przypadkach… co najmniej” — czyli element, który dla danego opakowania nie ma znaczenia, może zostać opisany krótko, ale sekcja musi w dokumencie zostać i musi być rozstrzygnięta.
	Czego ten wzór nie zastępuje
Deklaracji zgodności UE (art. 39, zał. VIII) — osobny, jednostronicowy dokument, podpisywany. Sekcja 10 tego formularza łączy jedno z drugim.
Sprawozdawczości EPR / BDO — to odrębny system (art. 44–47 PPWR i prawo krajowe). Dokumentacja techniczna nie zwalnia z rejestracji i opłat, a rejestracja nie zwalnia z dokumentacji.
Danych na samym opakowaniu (art. 15 ust. 5 i 6) — numer typu/partii oraz nazwa i adres wytwórcy. Sekcja 1 służy do udokumentowania, że to zrobiłeś, ale nadruk trzeba wykonać fizycznie.



Dokumentacja techniczna opakowania
Sporządzona zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 oraz procedurą oceny zgodności określoną w załączniku VII do tego rozporządzenia (Moduł A — wewnętrzna kontrola produkcji).
Metryka dokumentu
	Numer dokumentacji
	np. PPWR-TD-KART-001

	Wersja / rewizja
	np. 1.0 — każda zmiana materiału wymaga nowej rewizji

	Data sporządzenia
	dzień, miesiąc, rok

	Data ostatniej aktualizacji
	

	Sporządził
	imię, nazwisko, stanowisko

	Zatwierdził
	osoba upoważniona do reprezentacji

	Powiązana deklaracja zgodności UE
	numer i data — patrz sekcja 10

	Status
	projekt / obowiązująca / wycofana



Podmiot sporządzający i jego rola
	Nazwa podmiotu
	pełna nazwa rejestrowa

	Adres pocztowy
	pojedynczy punkt kontaktu — art. 15 ust. 6

	NIP / numer rejestrowy
	

	Kontakt elektroniczny
	e-mail, telefon

	Numer w rejestrze producentów
	w Polsce: numer BDO — art. 44 PPWR



Rola wobec tego opakowania — zaznacz jedną. Od tego zależy, czy sporządzasz tę dokumentację, czy tylko zbierasz ją od kogoś innego.
☐  Wytwórca — art. 3 ust. 1 pkt 13 PPWR. Wytwarzam opakowanie albo zlecam jego zaprojektowanie lub wykonanie pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Także: nadaję własną specyfikację (wymiary, gatunek tektury), nawet bez logo. Sporządzam pełną dokumentację i wystawiam deklarację zgodności.
☐  Importer traktowany jak wytwórca — art. 21 akapit pierwszy. Wprowadzam opakowanie z kraju trzeciego pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuję opakowanie już wprowadzone do obrotu w sposób mogący wpłynąć na zgodność. Obowiązki jak u wytwórcy (art. 15).
☐  Importer — art. 3 ust. 1 pkt 17 i art. 18. Wprowadzam do obrotu opakowanie z kraju trzeciego, ale nie pod własną marką i bez własnej specyfikacji. Nie sporządzam dokumentacji — zapewniam, że wytwórca ją sporządził, przechowuję kopię deklaracji zgodności i zapewniam dostępność dokumentacji organom (5 lat / 10 lat). Ten formularz wypełniam w zakresie sekcji 1, 3, 4 i 11 jako teczkę weryfikacyjną importera.
☐  Dystrybutor — art. 3 ust. 1 pkt 18 i art. 19. Udostępniam na rynku opakowanie kupione w UE, bez własnej marki i bez własnej specyfikacji. Weryfikuję trzy rzeczy (rejestracja producenta w rejestrze z art. 44, etykietowanie z art. 12, oznaczenia z art. 15 ust. 5 i 6) i przechowuję dane dostawcy (art. 22). Ten formularz służy jako rejestr zebranych dokumentów — sekcje 1, 3 i 11.
	Uwaga, która przesądza sprawę najczęściej
Wystarczy, że karton nosi Twoje logo albo że podałeś dostawcy wymiary i gatunek tektury — i jesteś wytwórcą w rozumieniu PPWR, z pełnym zakresem obowiązków art. 15. Przepis mówi wprost: „regardless of whether any other trademark is visible”, więc znak tekturnicy na kartonie niczego nie zmienia (art. 3 ust. 1 pkt 13 lit. a).
Naklejka adresowa naklejana przy pakowaniu nie jest brandingiem i sama z siebie nie czyni Cię wytwórcą.



1. Opis ogólny opakowania i jego przeznaczenie
Załącznik VII pkt 2 lit. a): „ogólny opis opakowania oraz jego przeznaczenie”.
	Kod / nazwa typu
	wewnętrzne oznaczenie, np. KART-001

	Objęte indeksy / SKU
	jeżeli jedna dokumentacja pokrywa rodzinę rozmiarów — wypisz wszystkie

	Nazwa handlowa
	np. karton klapowy wysyłkowy 400×300×200

	Kategoria wg PPWR
	sprzedażowe (art. 3 ust. 1 pkt 5) / zbiorcze (pkt 6) / transportowe (pkt 7) / e-commerce (pkt 8) / do pierwotnej produkcji / służące (service)

	Jednorazowe czy wielokrotnego użytku
	decyduje o retencji: 5 lat / 10 lat — art. 15 ust. 3

	Przeznaczenie — jakie produkty
	grupa produktowa, masa i gabaryt pakowanej zawartości

	Kanał sprzedaży
	B2C online / B2B hurt / sprzedaż stacjonarna — wpływa na obowiązek etykiety z art. 12 i na kwalifikację kategorii

	Rynki wprowadzenia
	państwa członkowskie, w których opakowanie jest wprowadzane do obrotu lub udostępniane — decyduje o języku deklaracji (art. 39 ust. 2)

	Wolumen roczny
	liczba sztuk i łączna masa — potrzebne do sprawozdawczości EPR



Kategoria — dlaczego trzeba ją rozstrzygnąć świadomie
Kategoria decyduje o tym, kto jest wytwórcą tego samego kartonu. Wytyczne Komisji rozgałęziają regułę: dla opakowań sprzedażowych i zbiorczych wytwórcą jest zwykle ten, kto je napełnia i sprzedaje produkt (czyli Ty), a dla opakowań transportowych — ten, kto je fizycznie wytwarza, „unless such packaging is clearly branded by the user”. Ten sam gładki karton 0201 może więc mieć różnego wytwórcę w zależności od tego, jak go używasz. Sklasyfikuj kategorię per format i zapisz to tutaj.

Oznaczenia na opakowaniu — art. 15 ust. 5 i 6 (obowiązek od 12.08.2026)
	Identyfikator typu / partii / serii
	art. 15 ust. 5 — co konkretnie i gdzie umieszczone; przy braku miejsca dopuszczalny dokument towarzyszący

	Nazwa i adres wytwórcy — sposób naniesienia
	art. 15 ust. 6 — nadruk / naklejka magazynowa / kod QR lub inny nośnik danych / dokument towarzyszący

	Kontakt elektroniczny na opakowaniu
	o ile dostępny — art. 15 ust. 6

	Oznaczenie importera (jeżeli dotyczy)
	art. 18 ust. 3 — nazwa, znak i adres; dla opakowań generycznych dopuszczalny dokument przewozowy

	Etykieta składu materiałowego z art. 12
	obowiązek od 12.08.2028 (lub 24 mies. od aktów wykonawczych — data późniejsza). Opakowanie transportowe jest zwolnione, ale opakowanie e-commerce NIE. Wpisz: n/d w 2026 / planowane od…


	Rozpowszechniony błąd: „dane wytwórcy na opakowaniu obowiązują od 2028 r.”. To pomylenie art. 15 z art. 12. Nazwa i adres wytwórcy oraz identyfikator typu/partii obowiązują od 12 sierpnia 2026 r. Od 12 sierpnia 2028 r. dochodzi dopiero zharmonizowana etykieta składu materiałowego. Art. 15 ust. 6 dopuszcza jednak umieszczenie danych w kodzie QR albo innym nośniku danych — to pozwala uniknąć przeprojektowania nadruku.



2. Konstrukcja, wymiary i rysunki
Załącznik VII pkt 2 lit. b): „projekt koncepcyjny, rysunki techniczne oraz materiały, z jakich wykonane są części składowe”; lit. c): „opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia rysunków… oraz schematów i działania opakowania”.
	Typ konstrukcji / kod FEFCO
	np. FEFCO 0201 (Regular Slotted Container). Kod FEFCO jest międzynarodowym, formalnym odwzorowaniem konstrukcji i pełni funkcję „projektu koncepcyjnego”

	Wymiary wewnętrzne L × W × H
	mm — obowiązkowo, to podstawa obliczenia objętości i wskaźnika pustej przestrzeni

	Wymiary zewnętrzne L × W × H
	mm

	Objętość wewnętrzna
	dm³ — wyliczona z wymiarów wewnętrznych

	Masa jednostkowa całej jednostki
	gramy, opakowanie puste, z taśmą i etykietą — to jest liczba, na której opiera się i art. 5 ust. 4, i sprawozdawczość EPR

	Gatunek i gramatura materiału głównego
	np. tektura falista 3-warstwowa, fala B, 620 g/m², udział makulatury ok. 80%

	Sposób zamknięcia / manufacturer's joint
	klejony / zszywany / taśmowany — istotne, bo klej i zszywki wchodzą do bilansu art. 5 ust. 4

	Parametry wytrzymałościowe
	ECT / BCT, jeżeli dostawca podaje — przyda się jako dowód kryterium „ochrona produktu” przy ocenie minimalizacji



Opis konstrukcji i działania — lit. c)
	Opisz własnymi słowami: jak opakowanie jest składane i zamykane, jak produkt jest w nim ułożony, które komponenty są zintegrowane na stałe, a które da się oddzielić bez narzędzi, oraz jak opakowanie jest otwierane przez odbiorcę.
3–6 zdań. Ta sekcja istnieje po to, żeby kontrolujący zrozumiał rysunek i schemat bez dzwonienia do Ciebie.








Załączniki graficzne
☐  Rysunek z krojnika (dieline) od dostawcy — PDF lub CAD. Jeżeli dostawca go ma, dołącz: koszt zero, a usuwa cały spór o to, czy „rysunek techniczny” istnieje.
☐  Zdjęcie opakowania złożonego, z zewnątrz.
☐  Zdjęcie opakowania otwartego, z produktem w środku — dokumentuje sposób ułożenia i wypełnienia.
☐  Zdjęcie nadruku z danymi wytwórcy (art. 15 ust. 6) i identyfikatorem typu/partii (art. 15 ust. 5).
	Czy rysunek techniczny jest bezwzględnie obowiązkowy?
Nie w każdym przypadku. Załącznik VII pkt 2 poprzedza listę dwoma zastrzeżeniami: dokumentacja obejmuje projekt, wytwarzanie i działanie opakowania „w stopniu odpowiednim dla takiej oceny” i zawiera wymienione elementy „w stosownych przypadkach… co najmniej”. Dla standardowego kartonu katalogowego nie ma cechy geometrycznej, której ocena art. 5–12 wymagałaby rysunku konstrukcyjnego — wymagane są wymiary, gatunek, masa i skład materiałowy.
Obronny zestaw minimalny: kod FEFCO + wymiary wewnętrzne i zewnętrzne + gatunek i gramatura + masa + karta techniczna dostawcy. Jeżeli dostawca ma dieline — dołącz go i temat znika.
Zastrzeżenie uczciwe: ani wytyczne Komisji, ani FAQ nie odnoszą się do słowa „rysunki” ani do wymaganego poziomu szczegółowości. Powyższe jest wykładnią opartą na konstrukcji Modułu A, nie potwierdzonym stanowiskiem organu.



3. Skład materiałowy — tabela komponentów
Rdzeń całej dokumentacji. Załącznik VII pkt 2 lit. b) wymaga wskazania materiałów, z jakich wykonane są części składowe. Na tej tabeli opierają się: bilans metali ciężkich z art. 5 ust. 4, masa raportowana w systemie EPR, test opakowania kompozytowego i przyszła ocena recyklowalności.
Wypełnij wiersz dla każdego elementu, który zostaje na opakowaniu albo jest z nim wyrzucany. Wiersze przykładowe usuń lub nadpisz.
INT / SEP — komponent zintegrowany (pozostaje połączony z korpusem) albo osobny (można go oddzielić bez narzędzi). Art. 6 ust. 9 PPWR wymaga osobnej oceny komponentów, które dają się rozdzielić.
	Lp.
	Komponent
	Funkcja
	INT / SEP
	Materiał
	Masa [g]
	% masy
	Dostawca
	Nr dok. dostawcy
	Metale ≤100 mg/kg — dowód

	1
	Korpus — karton
	zawartość, ochrona
	korpus
	tektura falista
	
	
	
	
	

	2
	Farba drukarska
	identyfikacja
	masa
	farba wodna flexo
	
	
	
	
	

	3
	Klej / hot melt
	zamknięcie joint
	masa
	klej na bazie wody
	
	
	
	
	

	4
	Taśma zamykająca
	zamknięcie
	INT
	PP / papier
	
	
	
	
	

	5
	Etykieta
	identyfikacja
	INT
	papier / PP
	
	
	
	
	

	6
	Wkładka / przekładka
	ochrona
	SEP
	tektura
	
	
	
	
	

	7
	Wypełniacz
	ochrona
	SEP
	papier / PE
	
	
	
	
	

	8
	Zszywki
	zamknięcie
	INT
	stal
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM — masa jednostki opakowaniowej
	
	100 %
	



Test opakowania kompozytowego — art. 3 ust. 1 pkt 24
Opakowanie jest kompozytowe, jeżeli składa się z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie da się rozdzielić ręcznie, a materiał inny niż główny stanowi ponad 5 % masy jednostki. Do tego testu nie liczy się: etykiet, lakierów, farb, tuszy i klejów.
	Materiał główny i jego udział masowy
	np. papier / tektura — 96,8 %

	Materiały inne niż główny (bez etykiet, farb, lakierów, klejów)
	wypisz z udziałami

	Suma udziału materiałów innych niż główny
	% — czy przekracza 5 %?

	Wniosek
	opakowanie kompozytowe: TAK / NIE, z jednozdaniowym uzasadnieniem


	Najczęstsze pominięcia w tej tabeli
Taśma, etykieta, zszywki, klej, farba, wkładka, wypełniacz, saszetka z pochłaniaczem wilgoci, folia antykorozyjna, narożniki ochronne, klipsy i uchwyty. Zszywki są w załączniku I do PPWR nazwane wprost jako opakowanie.
Nie wciągaj tu palety, folii stretch ani taśmy spinającej — to odrębne formaty, wymagające własnych plików i własnych deklaracji.
Nie wciągaj etykiety przewozowej naklejanej przez kuriera z jego zapasu — jej wytwórcą jest przewoźnik. Ale etykieta drukowana z Twojego zapasu etykiet to już Twój komponent.



4. Wymogi dotyczące substancji — art. 5
4.1. Metale ciężkie — art. 5 ust. 4
	„Bez uszczerbku dla ograniczeń dotyczących substancji chemicznych określonych w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub, w stosownych przypadkach, ograniczeń i szczególnych środków odnoszących się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego wynikających z obecności substancji w opakowaniach lub częściach składowych opakowań nie może przekraczać 100 mg/kg.”
Art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40



	„Zgodność z wymogami określonymi w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu wykazuje się w dokumentacji technicznej sporządzonej zgodnie z załącznikiem VII.”
Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2025/40



Cztery metale, jedna wspólna suma: ołów (Pb) + kadm (Cd) + rtęć (Hg) + chrom sześciowartościowy Cr(VI) ≤ 100 mg/kg. Nie limit na każdy metal osobno. Nie chrom całkowity — chrom sześciowartościowy. Nie arsen, nikiel ani cyna.
Punktem odniesienia jest jednostka opakowaniowa jako całość, razem z farbami, lakierami, klejami i klejami montażowymi (FAQ Komisji, rozdz. III pyt. 17). To nie jest logika RoHS — nie liczy się „materiał homogeniczny”. Obliczenie to średnia ważona masą: sumujesz iloczyny stężenia w każdym materiale i masy tego materiału, a dzielisz przez masę całego opakowania.
	Dlaczego kartony praktycznie nigdy nie przekraczają limitu
Etykieta o masie 1,5 g, w której farba zawiera skrajnie wysokie 500 mg/kg ołowiu, na kartonie o masie 400 g wnosi do sumy 500 × 1,5 / 400 ≈ 1,9 mg/kg. Farba może być o rząd wielkości powyżej limitu jako materiał, a opakowanie i tak przechodzi, bo stanowi promile masy.
Dane pomiarowe: tektura falista z makulatury — ołów średnio ok. 2,6 mg/kg, kadm ok. 0,09 mg/kg (Mertoglu-Elmas, BioResources 12(2), 2017). Badanie 100 próbek polskiego papieru z recyklingu — żaden wynik nie przekroczył 30 mg/kg (cytowane w raporcie RIVM 609021114/2011).
Realne przekroczenia w historii pomiarów dotyczyły elastycznego PVC i skrzynek na napoje z recyklatu, nie tektury.



Wyniki i bilans
	Metal
	Wynik [mg/kg]
	Metoda oznaczenia
	Uwagi

	Ołów (Pb)
	
	
	

	Kadm (Cd)
	
	
	

	Rtęć (Hg)
	
	
	

	Chrom sześciowartościowy Cr(VI)
	
	
	

	SUMA czterech metali
	
	wobec limitu 100 mg/kg
	wniosek: spełnia / nie spełnia



Jeżeli laboratorium podało chrom całkowity zamiast Cr(VI), wpisz jawne uzasadnienie typu „najgorszy przypadek”: chrom sześciowartościowy jest podzbiorem chromu całkowitego, więc jeżeli suma policzona z chromem całkowitym mieści się w 100 mg/kg, Cr(VI) tym bardziej nie może limitu przekroczyć — oznaczenie specjacyjne jest wtedy zbędne. To działa tylko wtedy, gdy suma z chromem całkowitym mieści się w limicie.

Ścieżka dowodowa — zaznacz tę, którą realnie masz
☐  A — sprawozdanie z badań laboratoryjnych. Wypełnij tabelę powyżej i poniższe pola. Sprawozdanie dołącz jako załącznik.
	Laboratorium
	nazwa, adres, numer akredytacji i potwierdzenie, że jej zakres obejmuje tę metodę

	Numer i data sprawozdania
	raport starszy niż 3–5 lat traktuj jako nieaktualny

	Identyfikacja i sposób pobrania próbki
	co dokładnie badano, ile sztuk, z jakiej partii, kto pobrał

	Techniki analityczne
	np. mineralizacja + ICP-MS (Pb, Cd, Cr); CV-AAS (Hg); ekstrakcja alkaliczna + difenylokarbazyd 540 nm (Cr(VI))

	Granice oznaczalności
	muszą pozwalać wykryć co najmniej 1 mg każdego metalu na 1 kg opakowania

	Zakres ważności sprawozdania
	do jakich indeksów, formatów i rodzin materiałowych się stosuje i dlaczego — to legalizuje niebadanie każdego SKU



☐  B — pisemne oświadczenie dostawcy, bez badania. Dopuszczalne i w praktyce najczęstsze — ale musi być obudowane analizą ryzyka z sekcji 5. Podstawa prawna oparcia się na oświadczeniu: art. 16 ust. 1 PPWR zobowiązuje dostawcę do przekazania wytwórcy wszystkich informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności; według wykładni Komisji dostawca nie może odmówić.
	Wystawca oświadczenia
	nazwa, adres, osoba podpisująca

	Data i numer
	

	Zakres wyrobowy
	których indeksów dotyczy

	Treść zobowiązania
	czy zawiera zdanie o sumie ≤ 100 mg/kg ORAZ o braku zamierzonego wprowadzania metali

	Podstawa twierdzenia dostawcy
	badania własne (kiedy, jakie laboratorium, numer) / deklaracje jego dostawców papieru i farb / oba. Samo „potwierdzamy zgodność” bez podstawy jest bezwartościowe

	Podstawa prawna przywołana w oświadczeniu
	powinna to być art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40, nie uchylony art. 11 dyrektywy 94/62/WE



☐  C — brak dowodu. Luka. Nie zostawiaj tej sekcji pustej. Opisz lukę, wstępną analizę ryzyka i plan jej zamknięcia z datami — w sekcji 5 i 9. Udokumentowany, rozpoczęty proces jest w praktyce kontrolnej traktowany zupełnie inaczej niż brak jakichkolwiek działań.
	Opis luki i plan jej zamknięcia
Czego brakuje, dla których indeksów, u którego dostawcy. Kiedy wysłano żądanie w trybie art. 16 ust. 1. Jaki jest termin odpowiedzi. Co się stanie, jeśli odpowiedź nie przyjdzie — przesiew XRF, badanie potwierdzające, zmiana dostawcy. Kto odpowiada i do kiedy.








4.2. PFAS — art. 5 ust. 5
Od 12 sierpnia 2026 r. limity PFAS dotyczą wyłącznie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Progi: 25 ppb dla pojedynczej substancji PFAS, 250 ppb dla sumy PFAS, 50 ppm dla PFAS łącznie z polimerowymi — przy czym próg jest osiągnięty już przy równości, nie tylko przy przekroczeniu.
	Czy opakowanie ma kontakt z żywnością?
	TAK / NIE

	Jeżeli NIE — wniosek
	„Art. 5 ust. 5 nie ma zastosowania: opakowanie nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością.” To wystarczy — nie zamawiaj badania PFAS

	Jeżeli TAK — dowód
	kaskada zalecana przez Komisję: fluor całkowity → fluor organiczny → analiza TOP. Numer i data sprawozdania

	Oświadczenie o niedodawaniu PFAS
	opcjonalne, tanie i przydatne przy audytach klientów B2B nawet gdy art. 5 ust. 5 nie dotyczy



4.3. Minimalizacja substancji potencjalnie niebezpiecznych — art. 5 ust. 1
Art. 5 ust. 1 nakazuje wytwarzać opakowania tak, aby obecność i stężenie substancji potencjalnie niebezpiecznych były ograniczone do minimum. Nie ma tu progu liczbowego i nie ma własnego obowiązku dokumentacyjnego — art. 5 ust. 6 obejmuje wyłącznie ust. 4 i 5. Warto jednak wpisać krótki opis jakościowy, bo jest to najtańszy sposób pokazania, że wymóg był rozważony.
	Opis jakościowy
Np.: monomateriał z tektury; farby wodne bez pigmentów metalicznych; brak PVC i brak powłok barierowych; klej na bazie wody; brak celowego dodawania substancji z listy kandydackiej SVHC — potwierdzone oświadczeniem dostawcy nr …







5. Analiza i ocena ryzyka niezgodności
	„Dokumentacja umożliwia ocenę opakowania pod względem jego zgodności z mającymi zastosowanie wymogami i obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka niezgodności.”
Załącznik VII pkt 2, zdanie pierwsze



To jest sekcja, którą najczęściej się pomija — i jedyna, którą rozporządzenie nakazuje wprost, niezależnie od listy lit. a)–f). To także miejsce, w którym samo oświadczenie dostawcy zamienia się w dowód: jeżeli nie masz badania, to właśnie tutaj uzasadniasz, dlaczego badanie było nieproporcjonalne.
	Wymóg
	Poziom ryzyka
	Uzasadnienie oceny
	Dowód / działanie

	Art. 5 ust. 4 — metale ciężkie
	
	
	

	Art. 5 ust. 5 — PFAS
	
	
	

	Art. 5 ust. 1 — substancje potencjalnie niebezpieczne
	
	
	

	Art. 6 — recyklowalność (od 2030)
	
	
	

	Art. 10 — minimalizacja
	
	
	

	Art. 12 — etykietowanie
	
	
	

	Art. 15 ust. 5 i 6 — oznaczenia
	
	
	

	Zmiana materiału po stronie dostawcy
	
	
	



Argumenty, z których buduje się tę analizę, gdy nie ma badania
1. Rodzaj materiału. Tektura falista, przezroczysta taśma PP, przezroczysty stretch LLDPE i niebarwiony wypełniacz papierowy to kategoria najniższego ryzyka.
1. Dane literaturowe. Zmierzone wartości w tekturze z makulatury to jednostki mg/kg wobec limitu 100 — z podaniem źródła.
1. Udział masowy komponentów o wysokim stężeniu. Wylicz wkład farby i etykiety do sumy przy skrajnym założeniu. Liczba mówi więcej niż zapewnienie.
1. Brak czynników ryzyka. Brak zadruku wielokolorowego, brak barwionych taśm i folii, brak PVC, brak elementów chromianowanych.
1. Oświadczenie dostawcy o braku zamierzonego wprowadzania metali. To pojęcie z decyzji derogacyjnych: obecność incydentalna, np. w recyklacie, jest tolerowana do 100 mg/kg — zamierzone dodanie nie.

	Wniosek z analizy ryzyka
Sformułuj wprost, np.: „Na podstawie oświadczenia dostawcy nr …, charakterystyki materiału i przedstawionej analizy udziałów masowych ryzyko niezgodności z art. 5 ust. 4 uznano za pomijalne. Badanie laboratoryjne uznano za nieproporcjonalne. Ocena podlega weryfikacji przy wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń wyzwalających z sekcji 9.”








6. Wykaz norm zharmonizowanych i specyfikacji technicznych
Załącznik VII pkt 2 lit. d) ppkt (i)–(v). Tego pola nie zostawiaj pustego — przy kontroli opartej na analizie ryzyka pusta rubryka czyta się jak brak metody.
	Ppkt
	Element
	Treść

	(i)
	Normy zharmonizowane (art. 36), zastosowane w pełni lub częściowo
	Na dzień sporządzenia dokumentacji w Dzienniku Urzędowym UE nie przywołano żadnej normy zharmonizowanej pod rozporządzeniem (UE) 2025/40. Nie zastosowano.

	(ii)
	Wspólne specyfikacje (art. 37)
	Nie ustanowiono. Nie zastosowano.

	(iii)
	Inne specyfikacje techniczne wykorzystane do celów pomiarowych lub obliczeniowych
	Tu wpisuje się to, co realnie zastosowano — np. CEN CR 13695-1:2000 (wersja polska PKN-CEN/CR 13695-1:2005) dla metali ciężkich; kod FEFCO dla konstrukcji; EN 13428:2004 dla oceny minimalizacji do 31.12.2029; wzór obliczeniowy z rozporządzenia Ministra Środowiska z 21.01.2015 (Dz.U. 2015 poz. 170, § 4 i § 5).

	(iv)
	Przy częściowym zastosowaniu — które części
	

	(v)
	Przy braku norm zharmonizowanych — opis przyjętych rozwiązań
	Obowiązkowo. Opisz własną metodykę: dla art. 5 ust. 4 — metoda analityczna, punkt pobrania próbki, poziom agregacji komponentów, granica oznaczalności, wzór obliczeniowy; dla art. 5 ust. 5 — kaskada fluor całkowity → fluor organiczny → TOP.



	Nie wpisuj norm, których nie zastosowałeś — i nie wpisuj starych norm w ppkt (i)
Seria EN 13427 / 13428 / 13429 / 13430 / 13431 / 13432 była przywołana w Dzienniku Urzędowym pod uchyloną dyrektywą 94/62/WE. Pod PPWR nie tworzy domniemania zgodności. Wpisanie ich w ppkt (i) jest materialnie nieprawidłowe — właściwe miejsce to ppkt (iii).
Jedyny wyjątek: EN 13428:2004 pozostaje relewantna dla oceny minimalizacji do 31 grudnia 2029 r. na podstawie przepisu przejściowego art. 70 ust. 1 lit. b) PPWR.
Do wykazania zgodności z limitem metali ciężkich Komisja rekomenduje wprost raport CEN CR 13695-1:2000 (FAQ Komisji, rozdz. III pyt. 10). Formalnie to raport CEN, nie norma europejska — dlatego jego miejsce jest w ppkt (iii), nie w (i).
Lepiej napisać „nie zastosowano norm zharmonizowanych” niż wpisać przypadkowy numer. Nieprawdziwa deklaracja jest gorsza niż skromna.



7. Oceny z art. 6, 10 i 11 — opis jakościowy
Załącznik VII pkt 2 lit. e): „jakościowy opis sposobu, w jaki przeprowadzono oceny, o których mowa w art. 6, 10 i 11”. W 2026 r. większość tych wymogów jeszcze nie obowiązuje — ale sekcja musi zostać rozstrzygnięta, a zbierane teraz dane oszczędzą pracy w 2029 r.
7.1. Recyklowalność — art. 6 (od 1 stycznia 2030 r.)
	Status
	np.: kryteria projektowania z myślą o recyklingu zostaną ustanowione aktem delegowanym; wymóg stosuje się od 1.01.2030. Ocena formalna nie została jeszcze przeprowadzona

	Ocena wstępna
	monomateriał / kompozyt; czy komponenty są kompatybilne z istniejącym systemem zbiórki i sortowania; czy któryś komponent utrudnia recykling korpusu

	Udział recyklatu
	art. 7 — dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych od 2030. Dla tektury: n/d, ale warto zapisać udział makulatury już teraz



7.2. Minimalizacja — art. 10 i załącznik IV
Do 31 grudnia 2029 r. obowiązuje reżim przejściowy: ocenę minimalizacji prowadzi się według EN 13428:2004 i korzysta z domniemania zgodności (art. 70 ust. 1 lit. b PPWR). Od 1 stycznia 2030 r. wchodzi art. 10, a z nim obowiązek udokumentowania — dla każdego z ośmiu kryteriów z załącznika IV — jaki wymóg projektowy uniemożliwia dalszą redukcję masy i objętości.
	Metoda oceny
	np. EN 13428:2004, reżim przejściowy do 31.12.2029

	Wynik oceny
	krótki opis: dlaczego ta masa i ta objętość są minimalne dla tej funkcji

	Rozważone i odrzucone alternatywy
	mniejszy karton, cieńsza tektura, mniej wypełniacza, inna konstrukcja — z powodem odrzucenia. Załącznik IV wymaga, by zbadano wszystkie możliwości redukcji

	Dowód na kryterium „ochrona produktu”
	dane o uszkodzeniach transportowych — to najmocniejszy argument, że dalsza redukcja nie jest możliwa. Zbieraj je od dziś


	Dwie rzeczy, których nie da się już użyć jako uzasadnienia większego opakowania: akceptacja konsumenta i marketing zostały usunięte z listy kryteriów. Nie da się obronić większego kartonu argumentem, że lepiej wygląda.



7.3. Opakowania wielokrotnego użytku — art. 11
	Czy opakowanie jest wielokrotnego użytku?
	TAK / NIE. Jeżeli NIE — wpisz „n/d, opakowanie jednorazowe”, retencja dokumentacji 5 lat

	Jeżeli TAK
	liczba zaplanowanych rotacji, system regeneracji (załącznik VI), retencja 10 lat, etykieta „reusable” z art. 12 ust. 2 od 12.02.2029



7.4. Wskaźnik pustej przestrzeni — art. 24 (od 2030)
Formalnie art. 24 nie należy do lit. e), ale dotyczy tego samego opakowania i obciąża tego, kto je napełnia — czyli zwykle Ciebie, niezależnie od tego, kto jest wytwórcą kartonu. Od 2030 r. maksymalny udział pustej przestrzeni w opakowaniu zbiorczym, transportowym i e-commerce wynosi 50 %. Wylicz to już teraz, żeby wiedzieć, gdzie jesteś.
	Parametr
	Wartość

	Objętość wewnętrzna opakowania [dm³]
	

	Objętość opakowań sprzedażowych w środku [dm³]
	

	Objętość wypełniacza [dm³]
	

	Wyliczony wskaźnik pustej przestrzeni [%]
	


	Pułapka: wypełniacze liczą się jako pusta przestrzeń, nie jako wypełnienie. Art. 24 ust. 3 wymienia wprost ścinki papieru, poduszki powietrzne, folię bąbelkową, wypełniacze gąbkowe i piankowe, wełnę drzewną oraz chipsy styropianowe. Duży karton z grubą warstwą folii bąbelkowej może być wprost policzalny jako naruszenie limitu.



8. Sprawozdania z badań
Załącznik VII pkt 2 lit. f). Wykaz wszystkich sprawozdań i wyników pomiarów, na których opiera się ocena zgodności.
	Lp.
	Przedmiot badania
	Laboratorium
	Nr / data
	Wynik i wniosek

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



Jeżeli nie wykonano żadnych badań, wpisz to wprost wraz z uzasadnieniem i odwołaniem do analizy ryzyka z sekcji 5. Rozporządzenie nie nakłada obowiązku badania — nakłada obowiązek udokumentowania zgodności. To dwie różne rzeczy.
	Adnotacja o braku badań
np.: „Nie wykonano badań laboratoryjnych. Zgodność z art. 5 ust. 4 wykazano na podstawie oświadczeń dostawców nr … oraz analizy ryzyka opisanej w sekcji 5. Metodyka i uzasadnienie proporcjonalności: sekcja 6 ppkt (v).”






9. Nadzór nad wytwarzaniem i rejestr zmian
	„Wytwórca wprowadza wszelkie niezbędne środki, tak aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytwarzanego opakowania z dokumentacją techniczną, o której mowa w pkt 2, oraz z wymogami, o których mowa w pkt 1.”
Załącznik VII pkt 3



PPWR nie podaje żadnej częstotliwości badań ani okresu ważności oświadczenia dostawcy. Obowiązek, który realnie z tego wynika, jest zdarzeniowy, nie kalendarzowy: art. 15 ust. 4 nakazuje ponowną ocenę, gdy zmiana projektu, charakterystyk albo zastosowanych specyfikacji mogłaby wpłynąć na zgodność.
Zdarzenia wyzwalające ponowną ocenę
1. Zmiana dostawcy materiału opakowaniowego — nowa tekturnica, nowa fabryka. Najsilniejszy wyzwalacz.
1. Zmiana materiału: inna tektura, inny udział makulatury, inna gramatura, przejście na recyklat w folii.
1. Zmiana farb, lakieru lub kleju — w tym dodanie koloru do nadruku.
1. Przeprojektowanie opakowania albo dodanie komponentu: nowa etykieta, nowa taśma, nowy wypełniacz.
1. Nowy format albo nowa konstrukcja.
1. Wynik przesiewowy sugerujący problem, sygnał od klienta, żądanie organu.

	Osoba odpowiedzialna za nadzór
	

	Sposób nadzoru
	np. weryfikacja karty materiałowej przy każdej dostawie; kontrola zgodności nadruku; odświeżanie oświadczeń dostawców raz w roku

	Zapis umowny u dostawcy
	obowiązek notyfikacji każdej zmiany specyfikacji lub receptury — bez tego nadzór jest fikcją



Rejestr zmian
	Data
	Rewizja
	Co się zmieniło
	Czy wymagało ponownej oceny
	Kto zatwierdził

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Rejestr zmian jest w praktyce najważniejszym pojedynczym dokumentem w całym systemie: to on dowodzi, że nadzór z załącznika VII pkt 3 realnie działa, a nie istnieje tylko na papierze.

10. Deklaracja zgodności i przechowywanie
	„Wytwórca sporządza pisemną deklarację zgodności dla każdego rodzaju opakowania oraz przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez okres pięciu lat po wprowadzeniu do obrotu opakowania jednorazowego użytku i dziesięciu lat po wprowadzeniu do obrotu opakowania wielokrotnego użytku. W deklaracji zgodności określa się opakowanie, w odniesieniu do którego ją sporządzono.”
Załącznik VII pkt 4



	Numer deklaracji zgodności UE
	musi być niepowtarzalny — zał. VIII pkt 1

	Data wystawienia
	

	Osoba podpisująca
	imię, nazwisko, stanowisko

	Języki deklaracji
	art. 39 ust. 2 — język lub języki wymagane przez państwo członkowskie wprowadzenia lub udostępnienia. Sprzedaż do DE / FR / IT może wymagać tłumaczeń

	Data wprowadzenia do obrotu pierwszej sztuki
	

	Retencja do dnia
	5 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki (jednorazowe) / 10 lat (wielokrotnego użytku)

	Miejsce przechowywania
	ścieżka do folderu lub systemu — tak, żeby ktokolwiek w firmie odnalazł to w ciągu godziny

	Osoba wydająca dokumenty organowi
	art. 15 ust. 10 — dokumentacja w formie elektronicznej w ciągu 10 dni od uzasadnionego żądania, w języku łatwo zrozumiałym dla organu



Deklaracja zgodności UE — struktura z załącznika VIII
Deklaracja to osobny dokument. Załącznik VIII przewiduje osiem punktów numerowanych i nienumerowany blok podpisu. Dwie pułapki wzoru warto znać:
1. Punkt 5 dotyczy innych aktów prawa Unii („odniesienie do innych zastosowanych aktów Unii”), a nie samego PPWR. Stwierdzenie zgodności z art. 5–12 PPWR wynika z art. 39 ust. 1, nie z tego punktu wzoru.
1. Punkt 7 (jednostka notyfikowana) w praktyce pozostaje pusty — Moduł A nie przewiduje udziału jednostki notyfikowanej. Pole istnieje na wypadek deklaracji łączonej dla kilku aktów prawnych.
1. Punkt 1 wymaga „jednoznacznej identyfikacji opakowania”. Według wykładni Komisji chodzi o typ, partię albo numer seryjny — nie o opis handlowy.
1. Deklaracja ma być stale aktualizowana (art. 39 ust. 2). To nie dokument jednorazowy.

11. Załączniki — lista kontrolna
☐  Karta techniczna materiału od dostawcy (TDS)
☐  Oświadczenie dostawcy o metalach ciężkich — art. 5 ust. 4
☐  Sprawozdanie z badań laboratoryjnych, jeżeli wykonano
☐  Rysunek z krojnika (dieline) albo rysunek konstrukcyjny, jeżeli dostawca go posiada
☐  Zdjęcia: opakowanie z zewnątrz, otwarte, nadruk z danymi wytwórcy
☐  Kopia deklaracji zgodności UE dla tego typu opakowania
☐  Dokumentacja techniczna dostawcy, jeżeli przekazana w trybie art. 16 ust. 1
☐  Dla importu: kopia deklaracji zgodności wytwórcy z kraju trzeciego, potwierdzenie przeprowadzenia oceny zgodności, dokument towarzyszący z danymi importera
☐  Korespondencja z dostawcami — dowód wykonania obowiązku nadzoru
☐  Klauzule umowne: obowiązek dostawy dokumentacji w trybie art. 16 ust. 1, notyfikacja zmian, prawo audytu

Podpisy
	Sporządził
	Zatwierdził

	
	

	
	

	
	

	imię i nazwisko, stanowisko, data, podpis
	imię i nazwisko, stanowisko, data, podpis



Przykład wypełnienia
Poniżej ta sama dokumentacja z przykładowymi danymi: firma handlowa sprzedająca części samochodowe, karton wysyłkowy z własnym logo, zamawiany u polskiej tekturnicy, wysyłany do klientów w Polsce i w czterech innych państwach UE. Logo przesądza, że wytwórcą jest firma handlowa, a nie tekturnica. Przykład jest skrócony — pokazuje sposób formułowania wpisów, nie zastępuje pełnego formularza.

Metryka i rola
	Pole
	Treść

	Numer dokumentacji
	PPWR-TD-KART-001, rew. 1.0 z 19.08.2026

	Podmiot
	Przykład Sp. z o.o., ul. Przykładowa 1, 00-000 Miasto, NIP 000-000-00-00, BDO 000000000

	Rola
	Wytwórca — art. 3 ust. 1 pkt 13 lit. a) PPWR. Karton nosi logo firmy i jest wykonywany na jej specyfikację, więc obowiązki art. 15 spoczywają na firmie, nie na tekturnicy.

	Deklaracja zgodności
	DOC/2026/KART-001 z 19.08.2026



Sekcja 1 — opis ogólny
	Pole
	Treść

	Kod typu / indeksy
	KART-001; rodzina rozmiarów: KART-001/A 400×300×200, /B 500×300×200, /C 600×400×250 — ta sama tektura, ten sam dostawca, ten sam nadruk

	Kategoria wg PPWR
	Opakowanie transportowe (art. 3 ust. 1 pkt 7); w sprzedaży wysyłkowej do konsumenta — opakowanie e-commerce (pkt 8). Nie jest opakowaniem sprzedażowym: klient kupuje część, nie karton.

	Jednorazowe / wielokrotne
	Jednorazowe → retencja dokumentacji 5 lat od wprowadzenia ostatniej sztuki

	Przeznaczenie
	Części karoseryjne o masie 0,5–8 kg: błotniki, lampy, atrapy, listwy. Kanał: 70 % B2C online, 30 % B2B hurt.

	Rynki
	PL, CZ, SK, DE, FR — deklaracja sporządzona w języku polskim, tłumaczenia na wniosek

	Oznaczenia art. 15 ust. 5 i 6
	Nadruk flexo na klapie górnej: nazwa firmy, adres pocztowy, e-mail, oraz kod typu „KART-001” i miesiąc/rok produkcji jako identyfikator partii. Zdjęcie: załącznik 4.

	Etykieta art. 12
	Nie dotyczy w 2026 r. Obowiązek etykiety składu materiałowego dla opakowań e-commerce od 12.08.2028 (lub później). Zmiana klisz zaplanowana na III kw. 2027.



Sekcja 2 — konstrukcja
	Pole
	Treść

	Konstrukcja
	FEFCO 0201 (Regular Slotted Container), joint klejony

	Wymiary wewnętrzne
	400 × 300 × 200 mm; objętość wewnętrzna 24,0 dm³

	Wymiary zewnętrzne
	408 × 308 × 210 mm

	Masa jednostkowa
	385 g (karton 372 g + taśma 5,8 g + etykieta 1,5 g + farba 1,2 g + klej 4,5 g)

	Materiał główny
	Tektura falista 3-warstwowa, fala B, 620 g/m², udział makulatury ok. 80 %

	Wytrzymałość
	ECT 6,2 kN/m wg karty technicznej dostawcy (załącznik 1)

	Załączniki graficzne
	Dieline PDF od tekturnicy (zał. 2); zdjęcie zewnętrzne i otwarte (zał. 3); zdjęcie nadruku (zał. 4)



Sekcja 3 — tabela komponentów
	Lp.
	Komponent
	INT/SEP
	Materiał
	Masa [g]
	% masy
	Dostawca
	Dowód art. 5(4)

	1
	Korpus kartonu
	korpus
	tektura falista BC
	372,0
	96,6 %
	Tekturnica Sp. z o.o.
	ośw. TS/2026/118

	2
	Farba flexo, 1 kolor
	masa
	farba wodna
	1,2
	0,31 %
	Tekturnica Sp. z o.o.
	ośw. TS/2026/118

	3
	Klej joint
	masa
	klej na bazie wody
	4,5
	1,17 %
	Tekturnica Sp. z o.o.
	ośw. TS/2026/118

	4
	Taśma zamykająca
	INT
	PP, klej akrylowy, bezbarwna
	5,8
	1,51 %
	Pak-Hurt S.A.
	ośw. PH/2026/44

	5
	Etykieta adresowa
	INT
	papier termiczny
	1,5
	0,39 %
	Etyk-Print
	ośw. EP/2026/07

	
	RAZEM
	385,0
	100 %
	



Test opakowania kompozytowego: materiał główny papier/tektura 96,6 % masy. Materiały inne niż główny, po wyłączeniu etykiet, farb, lakierów i klejów, to wyłącznie taśma PP — 1,51 % masy, czyli poniżej progu 5 %. Opakowanie nie jest kompozytowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24.

Sekcja 4.1 — metale ciężkie, wariant z badaniem
	Metal
	Wynik [mg/kg]
	Metoda
	Uwagi

	Ołów (Pb)
	2,1
	mineralizacja + ICP-MS
	LOQ 0,5 mg/kg

	Kadm (Cd)
	< 0,5
	mineralizacja + ICP-MS
	poniżej granicy oznaczalności

	Rtęć (Hg)
	< 0,5
	CV-AAS
	poniżej granicy oznaczalności

	Chrom sześciowartościowy Cr(VI)
	< 1,0
	ekstrakcja alkaliczna + difenylokarbazyd 540 nm
	poniżej granicy oznaczalności

	SUMA
	≤ 4,1
	limit 100 mg/kg
	spełnia — margines ponad 20-krotny



Laboratorium Przykładowe Sp. z o.o., akredytacja PCA AB 0000 (zakres obejmuje oznaczanie metali w opakowaniach), sprawozdanie LAB/2026/1234 z 10.08.2026. Próbka: 3 nieużywane kartony KART-001/A z partii 07/2026, pobrane przez kierownika magazynu, protokół pobrania w załączniku 5. Metodyka: CEN CR 13695-1:2000; wzór obliczeniowy — średnia ważona masą wg § 4 rozporządzenia Dz.U. 2015 poz. 170. Zakres ważności: cała rodzina KART-001/A–C, ponieważ różni je wyłącznie format, przy identycznej tekturze, farbie, kleju i dostawcy.

Sekcja 4.1 — ten sam wpis w wariancie bez badania
	„Zgodność z art. 5 ust. 4 wykazano na podstawie oświadczenia Tekturnica Sp. z o.o. nr TS/2026/118 z 05.08.2026, w którym dostawca potwierdza, że suma stężeń Pb, Cd, Hg i Cr(VI) nie przekracza 100 mg/kg oraz że żaden z tych metali nie jest zamierzenie wprowadzany do wyrobu ani do jego komponentów. Dostawca wskazuje jako podstawę własne badanie okresowe tektury oraz deklaracje producentów farb i klejów.
Analiza ryzyka: materiał główny to tektura falista z makulatury — kategoria najniższego ryzyka. Dane literaturowe dla tego materiału wskazują ołów na poziomie ok. 2,6 mg/kg i kadm ok. 0,09 mg/kg (Mertoglu-Elmas, BioResources 12(2), 2017). Farba stanowi 0,31 % masy jednostki; nawet przy skrajnym założeniu 1000 mg/kg ołowiu w farbie jej wkład do sumy wynosi ok. 3,1 mg/kg. Nadruk jest jednokolorowy, farba wodna, brak pigmentów metalicznych; brak barwionych taśm, folii i elementów z PVC; brak elementów chromianowanych.
Wniosek: ryzyko niezgodności uznano za pomijalne, badanie laboratoryjne za nieproporcjonalne. Ocena podlega weryfikacji przy wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń wyzwalających z sekcji 9, w szczególności przy zmianie tekturnicy albo dodaniu koloru do nadruku.”



Sekcja 6 — wykaz norm, przykładowe brzmienie ppkt (v)
	„Do art. 5 ust. 4 nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE normy zharmonizowanej ani wspólnej specyfikacji pod rozporządzeniem (UE) 2025/40. Zastosowano metodę rekomendowaną przez Komisję Europejską w FAQ do PPWR (DG ENV, rozdz. III pyt. 10): raport CEN CR 13695-1:2000, w wersji polskiej PKN-CEN/CR 13695-1:2005. Bilans obliczono jako średnią ważoną masą komponentów odniesioną do masy całej jednostki opakowaniowej, zgodnie ze wzorem z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 170), stosowanym jako metoda techniczna. Granice oznaczalności metody spełniają wymóg wykrywalności co najmniej 1 mg każdego metalu na 1 kg opakowania. Ocenę minimalizacji przeprowadzono według EN 13428:2004 w reżimie przejściowym art. 70 ust. 1 lit. b) PPWR, obowiązującym do 31 grudnia 2029 r.”



Zanim podpiszesz — dziesięć kontrolnych pytań
1. Czy ten plik dotyczy jednej jednostki opakowaniowej, a nie jednego materiału — i czy paleta, folia stretch i taśma spinająca mają własne pliki?
1. Czy wszystkie komponenty są w tabeli z sekcji 3, razem z taśmą, etykietą, klejem, farbą, zszywkami i wypełniaczem — i czy masy sumują się do masy jednostki?
1. Czy rola z sekcji „Podmiot sporządzający” jest rozstrzygnięta świadomie? Karton z logo albo na własną specyfikację oznacza, że wytwórcą jesteś Ty.
1. Czy sekcja 4.1 ma wynik i wniosek, a nie tylko przywołanie dokumentu — i czy suma czterech metali jest wyliczona, a nie tylko wyniki jednostkowe?
1. Czy sekcja 5 zawiera realną analizę ryzyka, a nie zdanie „ryzyko niskie”? To jedyny element, którego rozporządzenie wymaga wprost, poza listą lit. a)–f).
1. Czy w sekcji 6 ppkt (i) nie wpisano starych norm z uchylonej dyrektywy 94/62/WE?
1. Czy żadne pole nie zostało puste bez adnotacji? Puste pole jest gorsze niż wpisane „brak danych, plan uzupełnienia w sekcji 9”.
1. Czy numer deklaracji zgodności z sekcji 10 istnieje i jest niepowtarzalny, a sama deklaracja została podpisana?
1. Czy wiesz, kto w firmie wyda tę dokumentację organowi w ciągu 10 dni i czy ta osoba wie, gdzie plik leży?
1. Czy data retencji jest policzona: 5 lat dla opakowania jednorazowego, 10 lat dla wielokrotnego użytku, od wprowadzenia do obrotu?

Zastrzeżenie
Wzór ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Odpowiedzialność za treść sporządzonej dokumentacji technicznej i wystawionej deklaracji zgodności ponosi wytwórca opakowania — art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40. W sytuacjach nietypowych, w szczególności przy opakowaniach wielomateriałowych, opakowaniach do kontaktu z żywnością, obiegach zamkniętych oraz przy wątpliwościach co do tego, kto jest wytwórcą, warto potwierdzić kwalifikację z kancelarią.



Kim jesteśmy
Just Improve P.S.A. — doradztwo regulacyjne i operacyjne dla firm handlowych i e-commerce. Pomagamy przejść przez PPWR od początku do końca: ustalić, kto jest wytwórcą, policzyć masy opakowań, przygotować dokumentację i deklaracje oraz zarejestrować się w krajach, do których sprzedajecie.
Darmowy generator dokumentacji i deklaracji: justimprove.eu/ppwr/generator-dokumentow
Cały pakiet materiałów do pobrania: justimprove.eu/ppwr
Pytania, wycena wdrożenia, nietypowa sytuacja: kontakt@justimprove.eu
Materiały udostępniamy bezpłatnie i bez zapisów. Jeżeli okażą się przydatne — najbardziej pomoże nam, jeśli podacie je dalej.
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Odpowiedzialność za treść dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności ponosi wytwórca opakowania (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40). Stan prawny: 22 sierpnia 2026 r.
Just Improve P.S.A.  ·  justimprove.eu/ppwr  ·  kontakt@justimprove.eu
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