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1. Po co ten dokument
Rozporządzenie (UE) 2025/40 — PPWR — jest stosowane od 12 sierpnia 2026 r. Od tego dnia dla każdego typu opakowania wprowadzanego do obrotu w Unii musi istnieć dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności. Nie ma okresu przejściowego na wyprzedanie zapasów w opakowaniach niezgodnych, choć opakowania wprowadzone do obrotu przed 12 sierpnia 2026 r. mogą pozostać na rynku i nie trzeba ich wycofywać.
Gotowe dokumenty wygenerujesz online, bez wypełniania wzoru ręcznie: justimprove.eu/ppwr/generator-dokumentow
Ten przewodnik towarzyszy wzorowi dokumentacji technicznej i odpowiada na cztery pytania, które w praktyce zajmują 90 % czasu wdrożenia: co w ogóle się wlicza, kto jest wytwórcą, co dokładnie wpisać w każde pole i czym udowodnić limit metali ciężkich.
	Trzy zdania, które oszczędzają najwięcej pracy
Certyfikat PPWR nie istnieje. W rozporządzeniu nie ma takiego pojęcia. Procedura oceny zgodności to Moduł A — wewnętrzna kontrola produkcji, czyli samoocena bez jednostki notyfikowanej, bez opłaty i bez obowiązkowego badania.
Badanie laboratoryjne nie jest obowiązkowe. Udokumentowanie zgodności — jest. Dla większości opakowań z tektury kupowanych w UE wystarcza pisemne oświadczenie dostawcy obudowane analizą ryzyka. Laboratorium jest wyjątkiem, nie standardem.
Dokumentację sporządza się na typ opakowania, nie na produkt. Kilkanaście typów kartonów to kilkanaście teczek, niezależnie od tego, ile masz indeksów.



2. Komplet obowiązków od 12 sierpnia 2026 r.
	Element
	Podstawa
	Na czym polega

	Dokumentacja techniczna
	art. 15 ust. 2, art. 38, zał. VII pkt 2
	Teczka opisująca opakowanie: opis ogólny i przeznaczenie, projekt koncepcyjny i rysunki, materiały części składowych, wykaz norm i specyfikacji, jakościowy opis ocen z art. 6, 10 i 11, sprawozdania z badań — plus wymagana wprost „odpowiednia analiza i ocena ryzyka niezgodności”.

	Deklaracja zgodności UE
	art. 39, zał. VIII
	Jedna strona, osiem punktów, podpis. Oświadczenie własne wytwórcy, na jego wyłączną odpowiedzialność. Ma być stale aktualizowana.

	Identyfikator opakowania
	art. 15 ust. 5
	Numer typu, partii lub serii albo inny element pozwalający zidentyfikować opakowanie. Przy braku miejsca — w dokumencie towarzyszącym.

	Dane wytwórcy
	art. 15 ust. 6
	Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres pocztowy wskazujący pojedynczy punkt kontaktu; jeśli dostępne — także kontakt elektroniczny. Na opakowaniu albo w kodzie QR lub innym nośniku danych.

	Oznaczenie importera
	art. 18 ust. 3
	Analogicznie, gdy wprowadzasz opakowanie spoza UE. Dla opakowań generycznych dopuszczalny dokument towarzyszący, np. przewozowy.

	Limit metali ciężkich
	art. 5 ust. 4 i 6
	Suma Pb + Cd + Hg + Cr(VI) nie wyższa niż 100 mg/kg, wykazana w dokumentacji technicznej.

	Rejestracja i sprawozdawczość EPR
	art. 44–47 i prawo krajowe
	Odrębny system. W Polsce: BDO. Poza państwem siedziby — obowiązek ustanowienia upoważnionego przedstawiciela ds. EPR w każdym państwie, w którym udostępniasz opakowanie po raz pierwszy (art. 45 ust. 3).



Ile masz czasu, gdy przyjdzie żądanie
Dziesięć dni od otrzymania uzasadnionego wniosku organu krajowego — na wydanie wszystkich informacji i dokumentacji, w formie elektronicznej, a na żądanie także papierowej, w języku łatwo zrozumiałym dla organu (art. 15 ust. 10; dla importera identycznie — art. 18 ust. 8). Retencja: 5 lat dla opakowań jednorazowych i 10 lat dla wielokrotnego użytku, licząc od wprowadzenia do obrotu (art. 15 ust. 3, zał. VII pkt 4).

3. Kto jest wytwórcą — i dlaczego to najważniejsze pytanie
Cała reszta zależy od odpowiedzi. Wytwórca sporządza dokumentację i podpisuje deklarację. Importer weryfikuje i przechowuje. Dystrybutor sprawdza trzy rzeczy i tyle.
	„»wytwórca« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza opakowanie lub produkt w opakowaniu; jednakże: a) […] w przypadku gdy dana osoba […] zleca zaprojektowanie lub wytworzenie opakowania […] pod swoją własną nazwą lub swoim własnym znakiem towarowym, niezależnie od tego, czy na opakowaniu […] widoczny jest jakikolwiek inny znak towarowy, »wytwórca« oznacza tę osobę […]”
Art. 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia (UE) 2025/40



Test w czterech krokach
1. Czy opakowanie nosi Twoją nazwę, markę albo znak towarowy? Jeśli tak — jesteś wytwórcą. Koniec testu. Obecność znaku producenta opakowania niczego nie zmienia.
1. Jeśli nie — kto zamówił i zdecydował o specyfikacji projektowej? Wytyczne Komisji formułują to jako kryterium rozstrzygające: „the decisive criterion is who places the order and decides on the design specifications for that packaging”. Jeśli podałeś wymiary, gatunek tektury albo konstrukcję — jesteś wytwórcą, mimo braku logo.
1. Jaka to kategoria? Dla opakowań sprzedażowych i zbiorczych wytwórcą jest zwykle ten, kto napełnia je produktem. Dla opakowań transportowych — ten, kto je fizycznie wytwarza, chyba że są wyraźnie zabrandowane przez użytkownika.
1. Czy działa derogacja mikroprzedsiębiorstwa? Jeżeli zlecający jest mikroprzedsiębiorstwem, a dostawca opakowania ma siedzibę w tym samym państwie członkowskim, wytwórcą jest dostawca. Kryteria mikroprzedsiębiorstwa: mniej niż 10 pracowników i obrót albo suma bilansowa nie wyższe niż 2 mln EUR — próg zatrudnienia jest twardy, a próg finansowy alternatywny. Uwaga: przy przedsiębiorstwach powiązanych dane się agreguje.

Tabela przypadków
	Sytuacja
	Kto jest wytwórcą
	Co robisz Ty

	Gładki karton katalogowy z polskiej lub unijnej tekturnicy, bez Twojego oznaczenia
	Tekturnica
	Jesteś dystrybutorem. Weryfikujesz rejestrację producenta w rejestrze z art. 44, etykietowanie z art. 12 i oznaczenia z art. 15 ust. 5 i 6. Przechowujesz dane dostawcy 5 lat (art. 22). Deklaracji zgodności formalnie mieć nie musisz — ale bierz ją, bo to Twoja obrona przy audycie klienta.

	Ten sam karton z Twoim nadrukiem lub logo
	Ty
	Pełen reżim art. 15: dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności, oznaczenia na opakowaniu, retencja, 10 dni na wydanie dokumentów.

	Karton bez logo, ale wykonany na Twoją specyfikację (wymiary, gatunek)
	Ty
	To samo. Brak logo nie ratuje — decyduje to, kto zdecydował o specyfikacji.

	Taśma, folia stretch, folia bąbelkowa, wypełniacze, etykiety kupowane w UE z rolki, bez Twojego oznaczenia
	Producent tych wyrobów
	Zbierasz od nich oświadczenia i deklaracje. Nie sporządzasz własnej dokumentacji.

	Opakowanie na towarze importowanym spoza UE, bez Twojej marki i specyfikacji
	Producent z kraju trzeciego
	Jesteś importerem (art. 18). Zapewniasz, że ocena zgodności została przeprowadzona i dokumentacja sporządzona; przechowujesz kopię deklaracji zgodności i zapewniasz dostępność dokumentacji organom przez 5 lat; umieszczasz swoje dane na opakowaniu albo w dokumencie towarzyszącym.

	Opakowanie spoza UE, ale pod Twoją marką albo z Twoim numerem katalogowym w nadruku
	Ty (art. 21)
	Traktowany jak wytwórca. Producent z Azji nie ma żadnych obowiązków wobec organów UE — dlatego odpowiedzialność spada na pierwsze ogniwo z siedzibą w Unii.

	Modyfikujesz opakowanie już wprowadzone do obrotu w sposób mogący wpłynąć na zgodność
	Ty (art. 21)
	Np. przycięcie kartonu na niższą wysokość zmienia objętość, a więc dotyka art. 10 i 24. Naklejenie taśmy i etykiety przy pakowaniu to normalne użycie, nie modyfikacja.



	Dwie role, których nie wolno mylić: „wytwórca” i „producent”
Wytwórca (manufacturer, art. 3 ust. 1 pkt 13) odpowiada za zgodność opakowania z wymogami art. 5–12. W całym łańcuchu dostaw jest zawsze tylko jeden, na całą Unię.
Producent (producer, art. 3 ust. 1 pkt 15) finansuje gospodarowanie odpadem w państwie, w którym opakowanie stanie się odpadem. To system EPR — w Polsce BDO. Producentów może być wielu, po jednym na każde państwo.
Można nie być wytwórcą i jednocześnie być producentem w kilku państwach. To typowa sytuacja firmy handlowej.



Jedna konsekwencja tego rozróżnienia jest wyjątkowo kosztowna i warto ją znać przed decyzją o kanałach sprzedaży: kto rozpakowuje produkty w opakowaniach, nie będąc użytkownikiem końcowym, jest producentem tego opakowania w rozumieniu EPR (art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. e). Firma, która sprowadza towar z Chin i przepakowuje go w polskim magazynie, odpowiada więc za masę chińskich kartonów, folii i palet, które u niej stają się odpadem — niezależnie od tego, że nigdy nie była ich wytwórcą.

4. Co się wlicza — inwentarz opakowań i komponentów
Pytanie „czy taśma to opakowanie?” ma jedną odpowiedź: tak. Podobnie etykieta, klej, farba, zszywki i wypełniacz. Poniższa tabela rozstrzyga pozycję po pozycji i podaje, na jakim poziomie każdą z nich wykazać.
Poziom oznacza: korpus — główny element jednostki; INT — komponent zintegrowany, pozostaje połączony z korpusem; SEP — komponent osobny, daje się oddzielić bez narzędzi; masa — nie jest osobnym komponentem, ale wchodzi do bilansu masy i do sumy metali ciężkich; format — odrębny format opakowaniowy, wymagający własnej dokumentacji i własnej deklaracji.
	Pozycja
	Opakowanie?
	Poziom
	Uwagi

	Karton tekturowy gładki
	TAK
	korpus
	Zwykle opakowanie transportowe; w sprzedaży wysyłkowej do konsumenta — opakowanie e-commerce; jeśli klient kupuje część w tym kartonie jako jednostce sprzedaży — sprzedażowe.

	Karton z nadrukiem
	TAK
	korpus (farba: masa)
	Farba nie jest osobnym komponentem, ale wchodzi do bilansu metali ciężkich. Nadruk logo przenosi status wytwórcy na Ciebie.

	Taśma klejąca PP, papierowa, wzmocniona
	TAK
	INT
	Funkcja zamknięcia, zostaje na kartonie i jest wyrzucana razem z nim. Wykaż w tabeli komponentów i zabezpiecz oświadczenie dostawcy.

	Zszywki i łączniki metalowe
	TAK
	INT
	Nazwane wprost w załączniku I do PPWR. Przy pasywacji chromianowej — potencjalne źródło Cr(VI), choć udział masowy zwykle znikomy.

	Klej, hot melt
	TAK
	masa
	Wchodzi do sumy metali ciężkich, ale nie do testu opakowania kompozytowego.

	Farby drukarskie i lakier
	TAK
	masa
	Jak wyżej. Producenci farb nie wystawiają deklaracji zgodności pod PPWR — dostarczają informacje wspierające.

	Etykiety papierowe i z tworzywa
	TAK
	INT lub SEP
	Wprost w załączniku I. Wymagają danych materiałowych: materiał, rodzaj kleju, powierzchnia pokrycia.

	Etykieta przewozowa naklejana przez kuriera
	TAK, ale nie Twoja
	—
	Wytwórcą jest przewoźnik. Nie wciągaj jej do swojego pliku, chyba że drukujesz ją z własnego zapasu etykiet.

	Folia bąbelkowa
	TAK
	format
	Odrębny format. Uwaga: przestrzeń wypełniona folią bąbelkową liczy się od 2030 r. jako pusta przestrzeń, nie jako wypełnienie.

	Worki LDPE, polybag na produkcie
	TAK
	format lub korpus własnej jednostki
	Jeśli część jedzie do klienta w worku z etykietą i kodem EAN, worek jest jednostką sprzedażową i potrzebuje własnej deklaracji.

	Folia stretch
	TAK
	format
	Własna dokumentacja i własna deklaracja — Komisja wymienia wrappings wprost jako odrębny format.

	Taśmy spinające (strapping)
	TAK
	format
	Odrębny format, oddzielny od folii stretch.

	Wypełniacze: papier, poduszki powietrzne, chipsy EPS
	TAK
	format (każdy osobno)
	Wymienione wprost w art. 24 jako pusta przestrzeń.

	Wkłady i przekładki kartonowe
	TAK
	SEP
	Nawet przy tym samym materiale co korpus — osobna pozycja w tabeli komponentów.

	Saszetki z pochłaniaczem wilgoci
	raczej TAK
	INT lub SEP
	Brak w załączniku I i w wykładni Komisji. Argument za: element konieczny do zachowania produktu, wyrzucany razem z opakowaniem. Rekomendacja: traktować jak opakowanie — koszt EPR mały, ryzyko sporu duże.

	Folia antykorozyjna VCI
	TAK
	format lub INT
	Dodatkowo: substancje aktywne dotykają art. 5 ust. 1. Weź od dostawcy oświadczenie o substancjach.

	Palety drewniane i plastikowe
	TAK
	format
	Własna dokumentacja i własna deklaracja. Palety plastikowe zwykle wielokrotnego użytku → retencja 10 lat. Palety nie korzystają ze zwolnienia z wymogu recyklowalności — ono dotyczy wyłącznie opakowań sprzedażowych z lekkiego drewna.

	Przekładki (slip sheets), narożniki ochronne
	TAK
	format lub SEP
	Poza celami ponownego użycia z art. 29, ale objęte art. 5, 6, 10 i 24.

	Klipsy, uchwyty plastikowe
	TAK
	INT lub SEP
	Małe komponenty przy korpusie — istotne dla przyszłej oceny recyklowalności, bo giną w sortowaniu.

	Wieszaki
	zależy
	—
	Wieszak sprzedawany razem z odzieżą jest opakowaniem; sprzedawany osobno — nie jest. Analogicznie zawieszka blistra: element zintegrowany opakowania sprzedażowego.

	Kapturki i zatyczki ochronne części
	zależy
	INT lub SEP, jeśli opakowanie
	Test faktyczny: jeżeli element jest usuwany przy montażu i służy wyłącznie ochronie w transporcie — opakowanie. Jeżeli zostaje w eksploatacji przez życie produktu — integralna część produktu, nie opakowanie. Udokumentuj decyzję przy każdym indeksie.

	Zwrotna skrzynka plastikowa do dostawcy
	TAK
	format, wielokrotnego użytku
	Retencja 10 lat, etykieta „reusable” od 12.02.2029. Skrzynka w drodze do regeneracji nie jest odpadem.

	Tagi RFID
	NIE
	—
	Wyłączone wprost w załączniku I.



5. Ile plików — granulacja dokumentacji
	Zakres
	Podejście

	Karton + taśma + etykieta + wkładka + wypełniacz jako jedna wysyłana jednostka
	Jeden plik i jedna deklaracja, z tabelą komponentów w środku. Komisja: ocenę zgodności przeprowadza się i deklarację sporządza „for the entire packaging unit… including all integrated and separate components”.

	Paleta, folia stretch, taśma spinająca, skrzynka zwrotna
	Każde osobno — odrębny format, odrębna ocena, odrębna deklaracja.

	Ten sam karton w kilku rozmiarach, ta sama tektura, ten sam dostawca
	Jedna deklaracja dla całej rodziny, o ile różnica rozmiaru nie wpływa na spełnienie żadnego z wymogów art. 5–12. Wypisz objęte indeksy w sekcji 1.

	Kilka aktów prawa UE wymagających deklaracji dla tego samego opakowania lub produktu
	Można sporządzić jedną wspólną deklarację albo dossier złożone z odrębnych deklaracji — wytwórca ma tu swobodę wyboru.



	Od 2030 r., gdy zacznie obowiązywać ocena minimalizacji z art. 10, granulacja będzie musiała zejść niżej — ta ocena zależy od pakowanego produktu, a nie tylko od opakowania. Dlatego już teraz warto zbierać wymiary wewnętrzne i przypisanie indeksów produktowych do formatów kartonu. To dane, których później nikt nie odtworzy wstecz.



6. Instrukcja wypełniania — pole po polu
Kolumna „Co gdy nie wiesz” jest tu najważniejsza. Pole puste bez adnotacji to jedyny wariant, który jest wprost niezgodny z rozporządzeniem — zapisana luka z planem uzupełnienia jest znacznie lepsza.
Metryka i rola
	Pole
	Skąd wziąć
	Co gdy nie wiesz

	Numer dokumentacji
	Nadaj sam, np. PPWR-TD-[kod typu]. Musi dać się połączyć z numerem deklaracji.
	Nie ma „nie wiem” — po prostu nadaj i trzymaj się konwencji.

	Rewizja
	1.0 przy pierwszym wydaniu; podnoś przy każdej zmianie materiału.
	—

	Rola wobec opakowania
	Test z rozdziału 3.
	Przy wątpliwości przyjmij rolę wytwórcy. Nadmiar dokumentacji nie jest niezgodnością; jej brak — jest.

	Numer w rejestrze producentów
	BDO. Sprawdź w rejestrze, czy wpis jest aktualny i obejmuje właściwy zakres.
	Jeśli nie masz wpisu, a wprowadzasz towar w opakowaniach — to jest pilniejsze niż cała reszta.



Sekcja 1 — opis ogólny
	Pole
	Skąd wziąć
	Co gdy nie wiesz

	Kategoria wg PPWR
	Z definicji art. 3: sprzedażowe (pkt 5), zbiorcze (pkt 6), transportowe (pkt 7), e-commerce (pkt 8).
	Rozstrzygnij per format i per kanał. Ten sam karton bywa transportowy w B2B i e-commerce w B2C — zapisz oba użycia.

	Jednorazowe czy wielokrotne
	Czy opakowanie jest zaprojektowane i wprowadzone do systemu ponownego użycia.
	Domyślnie jednorazowe. Decyduje o retencji 5 vs 10 lat.

	Rynki wprowadzenia
	Lista państw, do których wysyłasz.
	Wypisz te, o których wiesz. To pole decyduje o języku deklaracji i o obowiązku przedstawiciela EPR.

	Wolumen roczny
	Z systemu zamówień: liczba sztuk × masa jednostkowa.
	Oszacuj: liczba przesyłek × średnia masa opakowania. Ta sama liczba jest potrzebna do sprawozdania EPR, więc i tak ją policzysz.

	Oznaczenia art. 15 ust. 5 i 6
	Obejrzyj fizyczny karton i zrób zdjęcie.
	Jeśli danych wytwórcy na kartonie nie ma — to jest niezgodność do usunięcia, nie pole do wypełnienia. Najszybsze rozwiązanie: naklejka nanoszona w magazynie albo kod QR; nadruk przy najbliższej zmianie klisz.



Sekcja 2 — konstrukcja i wymiary
	Pole
	Skąd wziąć
	Co gdy nie wiesz

	Kod FEFCO
	Karta techniczna dostawcy albo pytanie do handlowca. Najczęstszy karton klapowy to 0201.
	Opisz konstrukcję słownie: „karton klapowy, klapy górne stykają się na środku”. To wystarczy.

	Wymiary wewnętrzne
	Karta techniczna albo pomiar taśmą.
	Zmierz. Pół godziny pracy magazynu zamyka temat dla całego asortymentu.

	Masa jednostkowa
	Zważ. To najważniejsza liczba w całej dokumentacji — na niej opiera się bilans metali ciężkich i sprawozdawczość EPR.
	Nie szacuj. Waga kuchenna wystarczy. Waż opakowanie kompletne: karton z taśmą i etykietą.

	Gatunek i gramatura
	Karta techniczna dostawcy.
	Poproś dostawcę — to informacja, której musi udzielić na podstawie art. 16 ust. 1.

	Rysunek
	Poproś o dieline w PDF. Zwykle dostawca ma go w systemie i wyśle w jednym mailu.
	Kod FEFCO + wymiary + gatunek + masa. Zobacz rozdział 8.



Sekcja 3 — tabela komponentów
	Pole
	Skąd wziąć
	Co gdy nie wiesz

	Lista komponentów
	Rozbierz jedno opakowanie na części i wypisz, co zostało.
	Sprawdź inwentarz z rozdziału 4 — najczęściej pomijane są taśma, klej, farba i zszywki.

	Masa komponentu
	Zważ osobno. Taśmę i etykietę policz z metrażu na jedno opakowanie.
	Dla farby i kleju przyjmij dane dostawcy — zwykle podaje gramaturę nadruku i naniesienia kleju. Jeśli nie poda, przyjmij ostrożne oszacowanie i zaznacz, że to oszacowanie.

	Udział procentowy
	Masa komponentu ÷ masa jednostki.
	—

	Nr dokumentu dostawcy
	Numer oświadczenia lub deklaracji, którą od niego dostałeś.
	„Brak — żądanie wysłane [data], termin odpowiedzi [data]”. To jest prawidłowy wpis, a nie porażka.



Sekcje 4–10 — najczęstsze błędy
1. Sekcja 4.1: wpisanie wyników bez wyliczonej sumy. Limit dotyczy sumy czterech metali, więc suma musi być w dokumencie.
1. Sekcja 4.2: zamawianie badania PFAS dla opakowania, które nie ma kontaktu z żywnością. Art. 5 ust. 5 dotyczy wyłącznie opakowań do kontaktu z żywnością — jedno zdanie „nie dotyczy” zamyka temat i oszczędza najdroższe badanie w całym pakiecie.
1. Sekcja 5: wpisanie „ryzyko niskie” bez uzasadnienia. To jedyny element wymagany wprost poza listą lit. a)–f) i to on decyduje, czy oświadczenie dostawcy jest dowodem, czy tylko papierem.
1. Sekcja 6: wpisanie EN 13427 lub EN 13432 jako normy zharmonizowanej. Pod PPWR nie są. Właściwe miejsce dla nich to „inne specyfikacje techniczne”.
1. Sekcja 9: brak rejestru zmian. Bez niego nie da się wykazać, że nadzór nad wytwarzaniem z zał. VII pkt 3 istnieje.
1. Sekcja 10: brak numeru deklaracji albo numer nieunikalny. Punkt 1 załącznika VIII wymaga jednoznacznej identyfikacji — według wykładni Komisji chodzi o typ, partię albo numer seryjny.

7. Metale ciężkie — pełny obraz
7.1. Które substancje i jak liczone
Cztery metale, jedna wspólna suma: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom sześciowartościowy Cr(VI). Limit 100 mg/kg dotyczy sumy, nie każdego metalu osobno. Nie obejmuje arsenu, niklu ani cyny. Nie chodzi o chrom całkowity, tylko o chrom na szóstym stopniu utlenienia.
Punktem odniesienia jest jednostka opakowaniowa jako całość, wraz z farbami, lakierami i klejami — tak stanowi wykładnia Komisji. To nie jest logika RoHS, w której liczy się „materiał homogeniczny”. Twierdzenie, że PPWR wymaga raportowania na poziomie materiału homogenicznego, krąży w poradnikach dla eksporterów azjatyckich i jest błędne — nie płać za rozbicie na warstwy, jeśli nie potrzebujesz tego diagnostycznie.
Obliczenie to średnia ważona masą. Dla każdego materiału mnożysz jego stężenie przez jego masę, sumujesz i dzielisz przez masę całego opakowania. Wzór jest zapisany w polskim rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 170, § 4 i § 5), które nadal formalnie obowiązuje i pozostaje najlepszym dostępnym w polskim prawie wzorcem metodycznym. Powołuj je jako metodę techniczną, a jako podstawę materialną — art. 5 ust. 4 PPWR.
	Arytmetyka, która broni Twoich kartonów
Etykieta 1,5 g z farbą zawierającą 500 mg/kg ołowiu na kartonie 400 g wnosi do sumy 500 × 1,5 / 400 ≈ 1,9 mg/kg.
Farby na opakowaniach potrafią mieć ołów rzędu setek, a nawet tysięcy mg/kg — a opakowanie i tak przechodzi, bo farba stanowi promile masy.
Realne przekroczenia w historii pomiarów dotyczyły elastycznego przezroczystego PVC i skrzynek na napoje z recyklatu. Nie tektury.



7.2. Derogacje — i dlaczego prawdopodobnie Cię nie dotyczą
Odstępstwa od limitu nie są zapisane w PPWR. Utrzymują się na podstawie dwóch decyzji Komisji, które art. 70 ust. 3 PPWR pozostawia w mocy: 2001/171/WE (opakowania szklane) i 2009/292/WE (skrzynki i palety z tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym i kontrolowanym). Akty delegowane, o których mowa w art. 5 ust. 8, mogą wyłącznie zmieniać te dwie derogacje — nie tworzyć nowych. Decyzja 1999/177/WE wygasła w 2009 r. i nie ma jej.
Warto zapamiętać z nich jedno pojęcie, wspólne dla obu: brak zamierzonego wprowadzania. Obecność metalu jako niezamierzonego zanieczyszczenia, typowa dla recyklatu, jest tolerowana do 100 mg/kg. Celowe dodanie substancji zawierającej te metale — nie. To właśnie o tę różnicę należy zapytać dostawcę i to zdanie powinno znaleźć się w jego oświadczeniu.

7.3. Metoda badawcza i normy
Nie istnieje norma o oznaczeniu „EN 13695-1”. Właściwy dokument to raport CEN CR 13695-1:2000 — w wersji polskiej PKN-CEN/CR 13695-1:2005, „Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach”. Komisja Europejska rekomenduje go wprost jako sposób wykazania zgodności z art. 5 ust. 4. Zawiera zasady pobierania i przygotowania próbek, wymagania co do wykrywalności metody, wzory obliczeniowe i wymagania dotyczące raportowania.
Do art. 5 nie ma i nie będzie w najbliższym czasie normy zharmonizowanej — artykuł 5 nie został objęty wnioskiem normalizacyjnym Komisji. Brak normy zharmonizowanej oznacza brak domniemania zgodności, a więc swobodę wyboru metody połączoną z obowiązkiem jej uzasadnienia w dokumentacji technicznej.

	Analit
	Ścieżka analityczna
	Uwaga

	Pb, Cd (oraz Cr całkowity)
	Mineralizacja kwasowa mikrofalowa w naczyniach zamkniętych, następnie ICP-MS lub ICP-OES
	Standard rynkowy. Granice oznaczalności rzędu 0,5–2 mg/kg.

	Hg
	CV-AAS (technika zimnych par) albo bezpośredni analizator rtęci
	Rtęć jest lotna — ginie przy mineralizacji w układzie otwartym.

	Cr(VI)
	Ekstrakcja alkaliczna, następnie spektrofotometria z difenylokarbazydem przy 540 nm albo chromatografia jonowa
	Mineralizacja kwasowa niszczy specjację — po niej nie da się odróżnić Cr(VI) od Cr(III).

	Przesiew
	XRF — nieniszczący, bez mineralizacji
	Mierzy pierwiastek, nie stopień utlenienia. Najtańszy sposób sprawdzenia, czy w ogóle jest problem.



Praktyka laboratoriów: najpierw chrom całkowity, a oznaczenie specjacyjne Cr(VI) tylko wtedy, gdy chrom całkowity jest wysoki. Logika jest poprawna — Cr(VI) jest podzbiorem chromu całkowitego, więc jeżeli suma policzona z chromem całkowitym mieści się w limicie, Cr(VI) tym bardziej się mieści. Uzasadnij to jednak w dokumentacji wprost.
	Trzy pomyłki normatywne, które kosztują pieniądze
EN 12497 / EN 12498 mierzą migrację metali do wyciągu wodnego, nie zawartość całkowitą. Raport na tej podstawie nie jest dowodem na art. 5 ust. 4.
ISO 3613 dotyczy powłok chromianowych na metalu. Do tektury, taśm i folii nie ma zastosowania.
Właściwa norma dla Cr(VI) w materiałach stałych to EN ISO 15192 (ekstrakcja alkaliczna), a nie „EN 15205”.



7.4. Ścieżki dowodowe — co zdobyć w każdym przypadku
	Przypadek
	Co zdobyć

	Karton od polskiego lub unijnego producenta tektury
	Pisemne oświadczenie dostawcy wystarczy. Badanie nie jest potrzebne. Tektura falista to kategoria najniższego ryzyka, a polskie zakłady wystawiają takie oświadczenia od lat, bo obowiązek istnieje nieprzerwanie od 2003 r. Wymagaj jednak, żeby powoływało art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40, a nie uchylony art. 11 dyrektywy 94/62/WE.

	Taśma, stretch, folia bąbelkowa, wypełniacze, etykiety z UE
	Oświadczenie na każdy typ osobno, nie jedno zbiorcze „na wszystko”. Naciskaj mocniej przy pozycjach podwyższonego ryzyka: taśmy barwione i z nadrukiem, folie kolorowe i czarne z recyklatu, etykiety wielokolorowe. Historyczne źródła to pigmenty kadmowe i chromian ołowiu, które wracają w recyklacie.

	Opakowanie importowane z Chin
	Oświadczenie o braku zamierzonego wprowadzania + specyfikacja materiałowa + jeśli jest, raport z badań. Raport chińskiego laboratorium jest akceptowalny — PPWR nie wymaga, by badanie wykonano w UE ani w jednostce notyfikowanej. Sprawdź jednak zakres akredytacji i pozostałe pozycje z checklisty poniżej.

	Brak czegokolwiek
	Nie zostawiaj pustego pola. Zapisz lukę, wstępną analizę ryzyka i plan z datami. Powołaj się wobec dostawcy na art. 16 ust. 1 PPWR — dostawca ma obowiązek przekazać wytwórcy wszystkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności i nie może odmówić.



7.5. Kiedy naprawdę zlecić badanie — i jak nie przepłacić
1. Segmentuj przez ryzyko, nie przez indeks. Badasz materiał i technologię zadruku, nie każdy rozmiar pudła. Ta sama tektura, ta sama farba, ta sama fabryka to jedna próbka reprezentatywna dla całej rodziny formatów. Koszt zależy od materiału, nie od kształtu.
1. Zacznij od przesiewu XRF na Cr, Pb i Cd. Tani, szybki, nieniszczący. Jeśli nic nie widzi, badanie specjacyjne Cr(VI) jest zbędne.
1. Pełne badanie potwierdzające tylko na materiałach podejrzanych.
1. Zamawiaj z powołaniem na CR 13695-1:2000 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40, z żądaniem, by sprawozdanie zawierało wyniki dla każdego z czterech metali osobno oraz wyliczoną sumę.
1. Zbierz wszystkie materiały w jedno zlecenie — opłata za zlecenie jest jednorazowa, a rabaty ilościowe standardowe.

Realistyczny plan minimum dla firmy handlowej importującej z Azji: jedna próbka kartonu z własnym nadrukiem, jedna próbka kartonu z Chin, jedna próbka taśmy barwionej i jedna etykiety — cztery próbki, rząd 3–4,5 tys. zł netto jednorazowo. To zamyka temat na lata.

7.6. Checklista akceptowalności sprawozdania z badań
Zanim wpiszesz raport do dokumentacji, sprawdź jedenaście rzeczy. Pierwsze sześć odpowiada wprost wymaganiom, jakie polskie prawo stawia protokołowi badań opakowań.
☐  Nazwa jednostki wykonującej badania, z lokalizacją. Sam napis „SGS” bez wskazania konkretnego laboratorium jest nieidentyfikowalny.
☐  Numer certyfikatu akredytacji albo oświadczenie o wdrożonym systemie jakości — i sprawdzenie, czy zakres akredytacji obejmuje oznaczanie metali w opakowaniach, papierze lub tworzywach.
☐  Nazwa producenta lub importera badanego opakowania — musi wskazywać Twojego dostawcę, nie anonimowego „klienta”.
☐  Identyfikacja i opis badanego opakowania: konkretny indeks, gramatura, wymiar. Nie „carton box”.
☐  Wyniki dla każdego z czterech metali osobno oraz wyliczona suma. Data badania nie starsza niż 2–3 lata.
☐  Podpis osoby wykonującej badania.
☐  Powołana metoda: CR 13695-1:2000, mineralizacja + ICP-MS/OES, CV-AAS dla rtęci, ekstrakcja alkaliczna dla Cr(VI). Odrzuć raport oparty wyłącznie na wyciągu wodnym.
☐  Granice oznaczalności pozwalające wykryć co najmniej 1 mg każdego metalu na 1 kg. Zapis „< 10 mg/kg” dla każdego z czterech metali jest zbyt zgrubny.
☐  Jednoznaczne odniesienie do limitu: „sum of Pb + Cd + Hg + Cr(VI) ≤ 100 mg/kg per Regulation (EU) 2025/40 Art. 5(4)”.
☐  Opis sposobu pobrania próbki, najlepiej ze zdjęciem — wiąże raport z rzeczywistą produkcją, a nie z próbką pokazową.
☐  Osobne oświadczenie fabryki o braku zamierzonego wprowadzania metali. Badanie samo tej luki nie zamyka.

	Czerwone flagi — przy nich raport odrzucaj
Raport starszy niż 3–5 lat. Brak numeru akredytacji. Wynik podany jako „PASS” bez liczb. Tylko chrom całkowity przy sumie przekraczającej 100 mg/kg. Brak Cr(VI) w zakresie badania. Próbka niepowiązana z Twoim indeksem. Raport wystawiony na inną firmę bez ścieżki powiązania.
Szczególnie częste w motoryzacji: raport RoHS lub REACH dotyczący produktu, a nie opakowania. To zupełnie inny dokument i nie jest dowodem na art. 5 ust. 4.



7.7. Laboratoria i koszty
	Laboratorium
	Zakres
	Kontakt / uwagi

	Sieć Badawcza Łukasiewicz — Łódzki Instytut Technologiczny (dawne COBRO — Instytut Badawczy Opakowań)
	Zawartość Cr, Cd, Hg, Pb w opakowaniach
	Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27. Najbardziej branżowy adres w Polsce. Przy zapytaniu poproś o zakres akredytacji na tę konkretną metodę.

	J.S. Hamilton Poland
	Metale ciężkie zgodnie z 94/62: suma Cr(VI), Pb, Hg, Cd
	Gdynia, akredytacja PCA AB 079.

	Eurofins Polska
	Metale, PFAS, migracja, recyklat
	Szeroki pakiet, przydatny gdy dochodzi kontakt z żywnością.

	SGS, Bureau Veritas, Intertek, TÜV — oddziały w Polsce
	Pakiety PPWR
	Zwykle realizują przez laboratoria grupy w UE lub Azji, nie lokalnie.



	Pozycja
	Rząd wielkości
	Termin

	Pakiet czterech metali, jedna próbka — benchmark UE
	od ok. 160–200 EUR netto
	10–15 dni roboczych

	To samo w Polsce — szacunek
	600–1200 PLN netto za próbkę
	10–20 dni roboczych

	Dopłata za materiały kompozytowe
	+30–50 %
	—

	Chiński panel metali, ok. 5 materiałów, laboratorium akredytowane ISO 17025
	800–1500 EUR
	5–7 dni roboczych

	Audyt zgodności PPWR w Polsce (usługa doradcza, nie badanie)
	od ok. 3900 PLN netto za prostą konstrukcję
	—



Polskie laboratoria nie publikują cenników na to badanie — widełki w PLN są ekstrapolacją z benchmarków unijnych i wymagają potwierdzenia zapytaniem ofertowym. Zapytaj równolegle Łukasiewicz-ŁIT, J.S. Hamilton i Eurofins Polska; rozrzut ofert bywa dwukrotny. Nie kupuj „pełnego panelu PPWR” za 10–15 tys. zł, jeśli opakowanie nie ma kontaktu z żywnością — najdroższy składnik takiego panelu to badanie PFAS, które w takim przypadku nie jest potrzebne.

7.8. Jak często powtarzać
PPWR nie podaje żadnej częstotliwości badań ani okresu ważności oświadczenia. To ustalenie negatywne i warto je znać, bo oszczędza pieniędzy: nie ma obowiązku badania per partia ani per rok. Obowiązek, który realnie z przepisów wynika, jest zdarzeniowy.
1. Oświadczenia dostawców z UE — odświeżaj raz w roku, najlepiej przy okazji negocjacji cenowych, gdzie kosztuje to zero.
1. Badanie laboratoryjne — raz na materiał i technologię. Powtarzaj tylko przy zmianie dostawcy, materiału, farby lub konstrukcji.
1. Dostawca chiński — oświadczenie i raport przy kwalifikacji, ponownie przy każdej zmianie fabryki; audyt dokumentów raz w roku.
1. Rejestr zmian — prowadź na bieżąco. To on dowodzi, że nadzór z zał. VII pkt 3 istnieje, i to jego brak jest przy kontroli najbardziej widoczny.

8. Rysunki techniczne — ile wystarczy
Załącznik VII pkt 2 lit. b) wymaga „projektu koncepcyjnego, rysunków technicznych oraz materiałów, z jakich wykonane są części składowe”. Lista jest jednak poprzedzona dwoma zastrzeżeniami: dokumentacja obejmuje projekt, wytwarzanie i działanie opakowania „w stopniu odpowiednim dla takiej oceny” i zawiera wymienione elementy „w stosownych przypadkach… co najmniej”.
Dla standardowego kartonu z katalogu nie ma cechy geometrycznej, której ocena zgodności z art. 5–12 wymagałaby rysunku konstrukcyjnego. Wymagane są wymiary, gatunek, masa i skład materiałowy.

	Element
	Co wpisać

	Projekt koncepcyjny
	Kod FEFCO — np. 0201 (Regular Slotted Container, najpopularniejszy karton klapowy na świecie). Kod FEFCO to międzynarodowy standard konstrukcji, przyjęty także przez ICCA; zastępuje długie opisy słowne jednoznacznym oznaczeniem.

	Wymiary
	Wewnętrzne i zewnętrzne L × W × H w mm, plus objętość wewnętrzna w dm³.

	Materiał
	Liczba warstw, typ fali, gramatura, udział makulatury.

	Masa
	Gramy, opakowanie kompletne.

	Sposób zamknięcia
	Joint klejony, zszywany albo taśmowany — istotne, bo klej i zszywki wchodzą do bilansu art. 5 ust. 4.

	Rysunek z krojnika (dieline)
	Jeżeli dostawca go ma — dołącz. Koszt zero, a usuwa cały spór.



Zastrzeżenie: ani wytyczne Komisji, ani FAQ nie odnoszą się do słowa „rysunki” ani do wymaganego poziomu szczegółowości. Powyższe jest wykładnią opartą na konstrukcji Modułu A, nie potwierdzonym stanowiskiem organu nadzoru.

Dane wymiarowe, które warto zbierać już teraz
Od 2030 r. maksymalny udział pustej przestrzeni w opakowaniu zbiorczym, transportowym i e-commerce wyniesie 50 %, a ocena minimalizacji z art. 10 będzie wymagać wykazania — dla każdego z ośmiu kryteriów załącznika IV — jaki wymóg projektowy uniemożliwia dalszą redukcję. Dane potrzebne do tych ocen zbiera się latami, a wstecz nie da się ich odtworzyć.
1. Per format kartonu: wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, objętość wewnętrzna, masa, gatunek i gramatura, kod FEFCO, ECT/BCT jeśli dostawca podaje.
1. Per indeks produktowy: objętość opakowania sprzedażowego części, masa części, przypisanie indeksu do formatu kartonu, objętość używanego wypełniacza.
1. Per para indeks × format: dane o uszkodzeniach transportowych. To najmocniejszy dowód na kryterium „ochrona produktu”, czyli argument, że mniejszego opakowania użyć się nie da.
1. Per proces: zapis rozważonych i odrzuconych alternatyw z uzasadnieniem. Załącznik IV wymaga wprost, by zbadano wszystkie możliwości redukcji — samo zastąpienie jednego materiału innym nie wystarcza.
	Dwa argumenty przestały działać: akceptacja konsumenta i marketing zostały usunięte z listy kryteriów uzasadniających większą masę i objętość opakowania. Nie da się już obronić większego kartonu tym, że lepiej wygląda.



9. Co zebrać od dostawcy
	„Dostawcy przekazują wytwórcy wszystkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania przez wytwórcę zgodności opakowań i materiałów opakowaniowych z niniejszym rozporządzeniem, w tym dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku VII […]”
Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2025/40



To jest Twoje narzędzie negocjacyjne. Zwrot „w tym dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku VII” oznacza, że prawo zakłada przekazywanie tej dokumentacji przez dostawcę wytwórcy. Nie musisz mierzyć tektury ani badać metali samodzielnie. Według wykładni Komisji dostawca nie może odmówić.

Lista od producenta opakowań z UE
☐  Karta techniczna wyrobu: kod FEFCO, wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, gatunek i gramatura tektury, liczba warstw, typ fali, masa jednostkowa
☐  Oświadczenie o metalach ciężkich powołujące art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40, ze zdaniem o braku zamierzonego wprowadzania i ze wskazaniem podstawy twierdzenia
☐  Deklaracja zgodności UE według załącznika VIII — jeżeli to dostawca jest wytwórcą
☐  Numer rejestrowy dostawcy w rejestrze producentów (w Polsce: BDO)
☐  Rysunek z krojnika w PDF lub CAD
☐  Udział makulatury i dane o recyklowalności — przydadzą się od 2030 r., a zbieranie serii czasowej warto zacząć teraz
☐  Zobowiązanie do notyfikacji każdej zmiany specyfikacji, tektury, farby lub kleju

Lista od dostawcy spoza UE
☐  Masa pustego opakowania w gramach — bez tego nie rozliczysz sprawozdawczości EPR
☐  Skład materiałowy wszystkich komponentów: tektura, farba, klej, taśma, zszywki, folia
☐  Oświadczenie o sumie Pb + Cd + Hg + Cr(VI) poniżej 100 mg/kg i o braku zamierzonego wprowadzania
☐  Raport z badań, jeżeli istnieje — sprawdzony według checklisty z rozdziału 7.6
☐  Deklaracja zgodności producenta z kraju trzeciego, jeżeli to on jest wytwórcą (art. 18 ust. 2 lit. a)
☐  Zdjęcia opakowania: z zewnątrz i otwartego

	Wskazówka praktyczna, która znacząco podnosi skuteczność
Nie pisz chińskiej fabryce o „art. 5 PPWR”. Napisz: „heavy metal test according to EU Directive 94/62/EC”. Tego terminu branża używa od dwudziestu lat, SGS i Bureau Veritas wykonują to badanie rutynowo, a jest spora szansa, że fabryka ma raport w szufladzie.
Wyślij gotowy formularz do wypełnienia zamiast opisowego zapytania. Krótki arkusz z żółtymi polami i jednym przykładowym wierszem ma wielokrotnie wyższą zwrotność niż mail z prośbą o „dokumentację zgodności”.



Klauzule, które warto mieć w umowie lub zamówieniu
1. Obowiązek dostarczenia oświadczenia i dokumentacji w trybie art. 16 ust. 1 PPWR przed pierwszą wysyłką, z konkretnym terminem.
1. Oświadczenie i gwarancja co do zgodności z art. 5 ust. 4 oraz co do zadeklarowanego składu materiałowego.
1. Obowiązek notyfikacji każdej zmiany specyfikacji lub receptury — bo to ta zmiana uruchamia Twój obowiązek ponownej oceny z art. 15 ust. 4.
1. Prawo zlecenia badania na koszt dostawcy w razie stwierdzenia niezgodności.
1. Zabezpieczenie dostępu do dokumentacji przez cały okres retencji — 5 lub 10 lat, także po zakończeniu współpracy.
1. Indemnifikacja obejmująca kary administracyjne i koszty wycofania towaru z rynku.

Uwaga o granicach tej ochrony: przejście statusu wytwórcy jest publicznoprawne i nieodwracalne umową. Organ zwróci się do Ciebie, nie do fabryki. Roszczenie wobec dostawcy pozostaje wyłącznie kontraktowe.

	Nie żądaj więcej, niż potrzebujesz
Automatyczne żądanie pełnych plików technicznych, receptur i raportów per partia od każdego dostawcy opóźnia proces i psuje relację. Realistyczne minimum w standardowej relacji B2B to jedno podpisane oświadczenie plus jedna karta techniczna na typ wyrobu.
Nie wpisuj też do własnej dokumentacji wartości liczbowych, których dostawca nie potwierdził. Napisanie „Pb = 0 mg/kg”, gdy potwierdzone jest tylko „limit spełniony”, to Twoja własna niezgodność.



10. Czego nie trzeba
1. Certyfikatu wydanego przez jednostkę zewnętrzną. Takie pojęcie nie występuje w rozporządzeniu. Deklaracja zgodności jest oświadczeniem własnym wytwórcy.
1. Udziału jednostki notyfikowanej. Moduł A to wewnętrzna kontrola produkcji. Punkt 7 wzoru deklaracji, dotyczący jednostki notyfikowanej, w praktyce pozostaje pusty.
1. Obowiązkowego badania laboratoryjnego. Obowiązku badania nie ma — jest obowiązek udokumentowania zgodności.
1. Dokumentu w paczce wysyłanej do klienta. Deklaracji nie wysyła się klientowi ani nie dołącza do przesyłki. Okazuje się ją organowi na uzasadnione żądanie.
1. Osobnego kompletu dokumentów dla każdego produktu. Dokumentacja dotyczy typu opakowania, nie indeksu produktowego.
1. Badania PFAS, jeżeli opakowanie nie ma kontaktu z żywnością. Ograniczenie z art. 5 ust. 5 dotyczy wyłącznie opakowań do kontaktu z żywnością.
1. Zharmonizowanej etykiety składu materiałowego w 2026 r. Ten obowiązek wchodzi 12 sierpnia 2028 r. albo 24 miesiące od wejścia w życie aktów wykonawczych — zależnie od tego, co nastąpi później. Opakowania transportowe są z niego zwolnione, z wyjątkiem opakowań e-commerce.

Czego natomiast żądają platformy sprzedażowe
Warto to rozgraniczyć, bo powszechnie się je myli. Podstawą jest art. 45 ust. 4 PPWR, który wyczerpująco wskazuje, czego platforma może żądać od sprzedawcy: numeru rejestrowego w rejestrze producentów danego państwa oraz samocertyfikacji, że sprzedawca oferuje wyłącznie opakowania spełniające wymogi EPR w państwie konsumenta.
Nie ma tam deklaracji zgodności ani dokumentacji technicznej — i nie należy się tego spodziewać, dopóki nie zmieni się przepis. Praktyka Allegro, eBaya i Amazona to potwierdza: zbierają numery EPR per kraj i oświadczenie w formie zaznaczenia pola, nie dokumenty. Sankcją jest jednak ukrycie ofert albo dezaktywacja konta w danym kraju, a to działa szybciej niż jakakolwiek inspekcja.

11. Errata — cztery poprawki do materiałów krążących po rynku
W trakcie weryfikacji tekstu autentycznego w Dzienniku Urzędowym UE ujawniły się cztery rozbieżności, które powtarzają się także w opracowaniach komercyjnych i w narzędziach compliance. Warto je znać, zanim oprzesz na nich dokument.
	Twierdzenie krążące po rynku
	Jak jest w tekście Dziennika Urzędowego

	„Załącznik VII to lista elementów dokumentacji technicznej”
	Załącznik VII to procedura oceny zgodności — Moduł A, o strukturze punktów 1–5. Lista zawartości dokumentacji to pkt 2, litery a)–f), przy czym litera d) ma podpunkty (i)–(v). Prawidłowe powołanie brzmi np. „załącznik VII pkt 2 lit. d) ppkt (v)”.

	„Załącznik VIII wymaga dziesięciu elementów”
	Wzór deklaracji ma osiem punktów numerowanych plus nienumerowany blok podpisu.

	„Punkt 5 deklaracji to oświadczenie o zgodności z art. 5–12 PPWR”
	Punkt 5 dotyczy innych aktów prawa Unii („odniesienie do innych zastosowanych aktów Unii”). Stwierdzenie zgodności z art. 5–12 wynika z art. 39 ust. 1, nie ze wzoru załącznika VIII.

	„Załącznik VIII wymaga zdjęcia opakowania”
	Nie wymaga. Punkt 4 wymaga identyfikacji opakowania umożliwiającej jego identyfikowalność, a punkt 1 — jednoznacznego identyfikatora, którym według wykładni Komisji jest typ, partia albo numer seryjny. Zdjęcie jest dobrą praktyką, nie wymogiem.



	Dwie dodatkowe rozbieżności, tym razem w samym tekście rozporządzenia — nie w jego omówieniach. Derogacja mikroprzedsiębiorstwa pojawia się w trzech miejscach z niespójnym kryterium geograficznym: art. 3 ust. 1 pkt 13 lit. b) wymaga, by dostawca miał siedzibę w tym samym państwie członkowskim, a art. 15 ust. 12 i art. 21 akapit drugi mówią o Unii. Rozbieżność występuje zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej. Do czasu wyjaśnienia bezpieczniej przyjmować wykładnię węższą.



12. Harmonogram
	Termin
	Co wchodzi
	Znaczenie

	12.08.2026
	Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności dla każdego typu opakowania. Limit metali ciężkich. Limity PFAS w opakowaniach do kontaktu z żywnością. Identyfikator typu/partii oraz nazwa i adres wytwórcy na opakowaniu. Obowiązki importera. Rejestracja EPR i przedstawiciel w państwach sprzedaży bezpośredniej.
	Obowiązuje. Wymaga działania natychmiast.

	12.02.2027
	Państwa członkowskie mają ustanowić sankcje (art. 68).
	Moment, od którego kary stają się realne.

	12.08.2028
	Zharmonizowana etykieta składu materiałowego (art. 12 ust. 1) — albo 24 miesiące od wejścia w życie aktów wykonawczych, zależnie od tego, co później. Opakowania transportowe zwolnione, e-commerce nie.
	Zmiana nadruku — planować od 2027.

	12.02.2029
	Etykieta „reusable” i kod QR na opakowaniach wielokrotnego użytku.
	Dotyczy tylko opakowań zwrotnych.

	31.12.2029
	Koniec reżimu przejściowego dla oceny minimalizacji według EN 13428:2004.
	Do tej daty stara norma daje domniemanie zgodności.

	01.01.2030
	Kryteria recyklowalności (art. 6). Minimalny udział recyklatu w tworzywach (art. 7). Minimalizacja według art. 10 i załącznika IV. Maksymalnie 50 % pustej przestrzeni (art. 24). Cele ponownego użycia opakowań transportowych (art. 29).
	Największa zmiana operacyjna. Dane zbierać od dziś.

	01.01.2038
	Na rynku pozostają wyłącznie klasy recyklowalności A i B.
	Horyzont strategiczny.



	Dobra wiadomość na koniec
Zapasy wyprodukowane przed 12 sierpnia 2026 r., ale jeszcze nie wprowadzone do obrotu, nie muszą być niszczone, przetwarzane ani przeetykietowane — brakujące oznaczenia można uzupełnić dokumentem towarzyszącym.
Opakowania wprowadzone do obrotu przed 12 sierpnia 2026 r. mogą pozostać na rynku, nawet jeżeli nie spełniają wymogów PPWR.



Zastrzeżenie
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Odpowiedzialność za treść dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności ponosi wytwórca opakowania (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40). Stan prawny na 19 sierpnia 2026 r. Polska ustawa wdrożeniowa (projekt UC100) nie została uchwalona — po jej wejściu w życie mogą zmienić się organy nadzoru, konstrukcja kar oraz status krajowych przepisów metodycznych, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 stycznia 2015 r. Przy opakowaniach wielomateriałowych, opakowaniach do kontaktu z żywnością, obiegach zamkniętych oraz przy wątpliwościach co do tego, kto jest wytwórcą, warto potwierdzić kwalifikację z kancelarią.

Podstawa
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE — w szczególności art. 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 38, 39, 44, 45, 70, 71 oraz załączniki I, II, IV, VII i VIII. Komunikat Komisji — wytyczne do rozporządzenia (UE) 2025/40 oraz FAQ Komisji (DG ENV). Decyzje Komisji 2001/171/WE i 2009/292/WE. Raport CEN CR 13695-1:2000 (PKN-CEN/CR 13695-1:2005). Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 stycznia 2015 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U. 2015 poz. 170). Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.



Kim jesteśmy
Just Improve P.S.A. — doradztwo regulacyjne i operacyjne dla firm handlowych i e-commerce. Pomagamy przejść przez PPWR od początku do końca: ustalić, kto jest wytwórcą, policzyć masy opakowań, przygotować dokumentację i deklaracje oraz zarejestrować się w krajach, do których sprzedajecie.
Darmowy generator dokumentacji i deklaracji: justimprove.eu/ppwr/generator-dokumentow
Cały pakiet materiałów do pobrania: justimprove.eu/ppwr
Pytania, wycena wdrożenia, nietypowa sytuacja: kontakt@justimprove.eu
Materiały udostępniamy bezpłatnie i bez zapisów. Jeżeli okażą się przydatne — najbardziej pomoże nam, jeśli podacie je dalej.
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Odpowiedzialność za treść dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności ponosi wytwórca opakowania (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2025/40). Stan prawny: 22 sierpnia 2026 r.
Just Improve P.S.A.  ·  justimprove.eu/ppwr  ·  kontakt@justimprove.eu
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